# Operazioni preliminari

##

- Azionare il commutatore del senso di rotazione (8) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

- Rotazione destrorsa: Premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso l’alto, in posizione «R».
- Rotazione sinistrorsa: Premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso il basso, in posizione «L».
  Avvertenza: Non utilizzare la rotazione sinistrorsa per la foratura.

##

Prima di mettere in funzione l’elettroutensile, verificare sempre che l’interruttore salvavita funzioni correttamente.

- Accertarsi che l’interruttore di attivazione/disattivazione del magnete (20) si trovi in posizione «0».
- Introdurre il connettore di rete e premere il tasto RESET sull’interruttore salvavita (15) fino a quando l’indicatore (16) si accenda con luce rossa.
- Premere il tasto TEST sull’interruttore salvavita (15) fino a quando l’indicatore (16) si spenga. Se l’indicatore (16) non si spegne, l’interruttore salvavita è difettoso e andrà riparato. In tale caso, non utilizzare assolutamente l’elettroutensile.
- Una volta spento l’indicatore (16), premere nuovamente il tasto RESET.
- Se l’indicatore (16) si accende con luce rossa, posizionare l’utensile vedi Corretto posizionamento dell’elettroutensile.

- ATTENZIONE! Dopo avere scollegato l’elettroutensile dalla sorgente di alimentazione, ripetere sempre questo test prima di utilizzare l’elettroutensile.

Avvertenza: L’interruttore salvavita protegge da scosse elettriche a partire da 10 mA.

##

Due linee laser incrociate indicheranno l’esatto punto di foratura.

- Accendere l’unità laser con l’interruttore di avvio/arresto (7).
- Posizionare l’elettroutensile sul pezzo in lavorazione e, mediante le linee laser incrociate, allinearlo sulla marcatura del pezzo in lavorazione.
- Premere l’interruttore di attivazione/disattivazione del magnete (20) verso l’alto e verificare che l’elettroutensile aderisca alla superficie del pezzo in lavorazione.
- All’occorrenza, fissare l’elettroutensile con la fascetta di sicurezza (44).

##

- Prima di qualsiasi lavoro in posizione obliqua, verticale o a soffitto, fissare l’elettroutensile con la fascetta di sicurezza in dotazione, per evitare che possa cadere.

- Prima dell’utilizzo, verificare che la fascetta di sicurezza funzioni correttamente. Non utilizzare in alcun caso una fascetta di sicurezza danneggiata, ma sostituirla immediatamente.

- Fissare la fascetta di sicurezza (44) sull’elettroutensile, possibilmente senza gioco.
- Spingere la fascetta di sicurezza nella relativa sede (11) e sistemarla attorno al pezzo in lavorazione.
- Serrare la fascetta di sicurezza mediante il cricchetto (42).
- Per allentare la fascetta di sicurezza, premere il nottolino di blocco (43) sul cricchetto ed estrarre la fascetta.
- Applicare la fascetta di sicurezza in modo che l’elettroutensile, qualora scivoli, si allontani dall’utilizzatore.

##

L’apposita scala (45) presente sul mozzo della manovella (5) consente di stabilire la profondità di foratura desiderata.
La profondità di foratura è regolabile mediante le apposite tacche sulla scala. Il passo delle tacche piccole è di 1 mm; quello delle tacche grandi è di 10 mm.