# Kierrosluvun säätö

- Säädä ennen käynnistystä työhön sopiva kierrosluku. Kierrosluku täytyy säätää sopivaksi reiän koon ja porattavan materiaalin mukaan. Käyttötarvike saattaa vaurioitua tai jumittua työkappaleeseen, jos käytät väärää kierrosnopeutta.

## Mekaaninen vaihteenvalinta

- Käytä vaihteenvalitsinta (19) vain sähkötyökalun ollessa pysäytettynä.

Vaihteenvalitsimella (19) voit valita 2 erilaista kierrosnopeusaluetta.

Vaihde I:
matala kierrosnopeusalue suurten reikien poraamiseen.

Vaihde II:
korkea kierrosnopeusalue pienten reikien poraamiseen.

- Paina vapautuspainiketta (18) ja käännä vaihteenvalitsinta (19) haluamaasi asentoon.
- Jos vaihteenvalitsinta ei saa käännettyä, pyöritä hieman käyttötarviketta ja kytke sen jälkeen valitsin haluamaasi vaihdeasentoon.

## Kierroslukusäätö

Kierrosluvun valintarenkaalla (2) voit asettaa tarvittavan kierrosluvun myös moottorin käydessä.

Vaadittava kierrosluku riippuu asennetusta käyttötarvikkeesta ja työstettävästä materiaalista. Sopiva nopeus estää poraustyössä käyttötarvikkeen liiallisen kuumentumisen ja varmistaa laadukkaan poraustuloksen.

Kierrosluvun asetus | Käyttötarvike
--- | ---
Vaihde I: 50–250 min−1 | Porakruunu (Ø 35–50 mm), kierteityspora
Vaihde II: 100–510 min−1 | Kierukkaporanterä, porakruunu (Ø < 35 mm)