# Подготовка за работа

##

- Задействайте превключвателя за посоката на въртене (8) само когато електроинструментът е в покой.

- Десен ход: Натиснете превключвателя за посоката на въртене (8) нагоре в позиция "R".
- Ляв ход: Натиснете превключвателя за посоката на въртене (8) надолу в позиция "L".
  Указание: Левият ход не бива да се използва за пробиване.

##

Проверявайте преди всяко въвеждане в експлоатация на електроинструмента функцията на автоматичния предпазен изключвател!

- Уверете се, че пусковият прекъсвач на магнита (20) се намира на позиция "0".
- Пъхнете щепсела и натиснете бутона RESET върху автоматичния предпазен изключвател (15), докато индикаторът (16) не светне в червено.
- Натиснете и задръжте бутона TEST на автоматичния предпазен изключвател (15), докато светлинният индикатор (16) угасне. Ако индикаторът (16) не угасне, автоматичният предпазен изключвател е дефектен и трябва да се ремонтира. В никакъв случай не продължавайте да работите с електроинструмента!
- След угасване на светлинния индикатор (16) натиснете отново бутона RESET.
- Ако индикаторът (16) свети в червено, позиционирайте инструмента вж. Позиционирайте правилно електроинструмента.

- ВНИМАНИЕ! След всяко разделяне на електроинструмента от източника на ток трябва да извършите отново теста, преди да използвате отново електроинструмента.

Указание: Автоматичният предпазен изключвател пази от електрически удар от 10 mA.

##

Лазерен кръст указва точното място на пробиване.

- Включете лазерния модул с пусковия прекъсвач (7).
- Позиционирайте електроинструмента върху детайла и го изравнете с лазерното кръстче върху маркировката на детайла.
- Натиснете пусковия прекъсвач за магнита (20) нагоре и проверете дали електроинструментът е захванат здраво към повърхността на детайла.
- Обезопасете електроинструмента при нужда с предпазна лента (44).

##

- При всички дейности в позиция под наклон, вертикално или в таванна позиция осигурявайте срещу падане електроинструмента с включената в окомплектовката предпазна лента.

- Преди работа проверете дали предпазната лента изпълнява правилно функциите си. Никога не използвайте повредена предпазна лента, а веднага я сменяйте.

- Закрепвайте предпазната лента (44) по възможност без хлабина върху електроинструмента.
- Избутайте предпазната лента през поставката (11) и я прекарайте около обработвания детайл.
- Затегнете предпазната лента с помощта на храповика (42).
- За разхлабване на предпазната лента натиснете блокиращото езиче (43) върху храповика и изтеглете лентата.
- Закачайте предпазната лента така, че при изпускане електроинструментът да се придвижва настрани от Вас.

##

Със скалата (45) върху главината на лоста (5) може да се задава желаната дълбочина на пробиване.
Дълбочината на пробиване може да се настройва с помощта на чертичките върху скалата. Между малките чертички има 1 mm, между големите има 10 mm.