# Upozornenia týkajúce sa prác

##

- Prídržná sila magnetu elektrického náradia v podstatnej miere závisí od hrúbky obrobku. Najsilnejšia prídržná sila magnetu sa dosahuje na mäkkej oceli s hrúbkou minimálne 20 mm.

Upozornenie: pri vŕtaní do ocele s menšou hrúbkou sa musí pod magnetickú základnú platňu vložiť dodatočná oceľová platňa (minimálne rozmery 100 × 200 × 20 mm). Oceľovú platňu zaistite proti spadnutiu.

##

- Pri práci nad hlavou, resp. na nehorizontálnych plochách zaistite elektrické náradie pomocou bezpečnostného popruhu. V prípade výpadku elektrického prúdu alebo po veľmi veľkom zaťažení nezostane magnetická sila zachovaná. Elektrické náradie môže spadnúť a spôsobiť nehody.

- Keď sa pracovný nástroj zasekne, nevykonávajte žiadny posuv a vypnite elektrické náradie. Skontrolujte dôvod zaseknutia a odstráňte príčinu pre zasekujúce sa pracovné nástroje. Nepoužívajte pritom funkciu ľavobežný chod.

- Pred začiatkom prác vždy skontrolujte všetky diely systému chladiaceho prostriedku. Nikdy nepoužívajte poškodené diely.

- Chladiaci prostriedok udržiavajte vzdialený od dielov elektrického náradia a od osôb, ktoré sa nachádzajú v pracovnej oblasti.

Povrch obrobku musí byť hladký a čistý. Hrubé nerovnosti vyhlaďte, napr. rozstreky pri zváraní, a odstráňte voľnú hrdzu, nečistotu a mazací tuk. Prídržná sila magnetu platí iba pre príslušné plochy.

Motor elektrického náradia je možné spustiť iba vtedy, keď je magnet zapnutý. Pred vŕtaním je potrebné skontrolovať silu magnetu.

Indikácia sily magnetu (21) | Sila magnetu
--- | ---
Trvalé svetlo zelené | Sila magnetu dostatočná
Blikajúce svetlo červené | Nedostatočná sila magnetu, elektrické náradie sa nesmie používať. Príčiny: príliš malá hrúbka materiálu, nerovný povrch, vrstvy laku, okoviniek alebo zinku, nevhodný materiál (napr. tvrdá oceľ)

- Na chladenie a mastenie použite vŕtaciu emulziu alebo rezací olej, aby ste zabránili prípadnému prehriatiu alebo zablokovaniu vrtáka.
  Dodávaný systém chladiaceho prostriedku sa smie používať výhradne pri vŕtaní s vŕtacou korunkou.
- Na obrobku urobte jamku na vŕtanie.
- Špirálový vrták: pri priemeroch vŕtania > 10 mm predvŕtajte s menšími priemermi vŕtania. Vďaka tomu budete môcť znížiť prítlak a elektrické náradie sa bude menej zaťažovať.
- Pri vŕtaní používajte iba bezchybné, ostré vŕtacie korunky (značkové príslušenstvo).
- Zvoľte vhodné otáčky podľa špecifikácií vkladacieho nástroja.
  Upozornenie: Na rezanie závitov sa musia používať najnižšie otáčky.

##

- Zapnite laser (tlačidlo zapnutia/vypnutia lasera (7)).
- Elektrické náradie vyrovnajte pomocou laserového kríža na obrobku.
- Zapnite magnet na zafixovanie elektrického náradia na obrobku (tlačidlo zapnutia/vypnutia magnetu (20)).
- Pri vŕtaní do zvislých alebo naklonených plôch alebo nad hlavou zaistite elektrické náradie pomocou bezpečnostného popruhu. (44).
- Nastavte vhodné otáčky (nastavovacie koliesko predvoľby otáčok (2)).
- Zapnite elektrické náradie (tlačidlo zapnutia/vypnutia motora (9)).
- Na vŕtanie otáčajte ručnou kľukou (4) s rovnomerným posuvom, kým sa nedosiahne želaná hĺbka vŕtania.
- Ak je dosiahnutá želaná hĺbka vŕtania, veďte ručnú kľuku späť, kým sa pohonná jednotka nedostane opäť do východiskovej polohy.
- Vypnite elektrické náradie, v prípade potreby uvoľnite bezpečnostný popruh a vypnite laser a magnet.

##

- Používajte iba bezchybné vŕtacie korunky a tieto pred každým použitím skontrolujte. Žiadne poškodené vŕtacie korunky nepoužívajte.
- Elektrické náradie ihneď vypnite, keď vŕtacia korunka uviazne.
- Chráňte vŕtaciu korunku. Špička vŕtacej korunky je tvrdá, ale aj krehká.

Nasledujúce opatrenia pomôžu znížiť alebo spomaliť opotrebovanie a zlomenie vŕtacej korunky:

- Zabezpečte, aby bolo pri vŕtaní do ocele k dispozícii dostatok chladiaceho prostriedku; používajte chladiaci prostriedok na rezanie závitov.
- Zabezpečte, aby bol obrobok rovný a čistý, aby sa zabezpečila potrebná sila magnetu.
- Pred vŕtaním zabezpečte, aby boli všetky diely riadne upevnené.
- Na začiatku a na konci procesu vŕtania je nutné znížiť prítlak o 1/3.
- Keď pri vŕtaní do materiálov ako liatina, zliatina meď atď. vznikajú veľké množstvá kovových špôn, môže sa na zlepšenie odstraňovania kovových špôn použiť stlačený vzduch namiesto chladiaceho prostriedku.

##

Elektrické náradie sa zastaví, keď sa počas vŕtania stlačí prepínač smeru otáčania (8).
Keď sa prepínač smeru otáčania nachádza v strednej polohe, môže sa pracovný nástroj otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek, pokiaľ je nepretržite stlačený vypínač motora (9).
Tým je možné proces rezania závitov pozvoľne ukončiť.