# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

##

- Polohujte a zajistěte elektronářadí.
- Pro spuštění elektronářadí stiskněte vypínač motoru (9) do polohy „I“.

Upozornění: Elektronářadí lze zapnout pouze po předchozím zapnutí magnetu.

##

- Pro vypnutí elektronářadí stiskněte vypínač motoru (9) do polohy „0“.
- Počkejte, dokud se elektronářadí úplně nezastaví.
- Pro vypnutí magnetu stiskněte vypínač motoru (20) dolů.

##

Ochrana proti opětovnému zapnutí zabraňuje nekontrolovanému rozběhu elektronářadí po přerušení přívodu elektrického proudu.

- Pro opětovné spuštění stiskněte vypínač motoru (9) do polohy „I“.

Upozornění: Při obnově napájení stiskněte tlačítko RESET na proudovém chrániči (15). Magnet se automaticky zapne, jakmile ukazatel (16) na proudovém chrániči (15) svítí červeně.

##

Elektronářadí je vybavené ochranou proti přetížení. Pokud se nářadí používá v souladu s určeným účelem, nemůže dojít k jeho přetížení. Při příliš velkém zatížení elektronika elektronářadí vypne. Magnet zůstává nadále aktivní.

- Pro následné opětovné spuštění elektronářadí stiskněte vypínač motoru (9) do polohy „I“.

Před další prací s elektronářadím proveďte následující kroky:

- Odstraňte případné zablokování. Je-li nástroj vzpříčený, nesmíte používat funkci chod vlevo.
- Nechte elektronářadí cca 1 minutu běžet naprázdno, aby bylo opět připraveno k použití.

### Ukazatel přetížení

Ukazatel přetížení (6) signalizuje při zapnutém elektronářadí přetížení.

Ukazatel přetížení (6) | přetížení
--- | ---
Trvale svítí zeleně | žádné přetížení
Trvale svítí žlutě | těžké pracovní zatížení snižte rychlost posuvu
Bliká červeně | velmi těžké pracovní zatížení snižte rychlost posuvu nebo vypněte motor, jinak se aktivuje ochrana proti přetížení