# 调整转速

- 在开始工作前调到正确的转速。该转速必须适合于钻孔直径和要钻孔的材料。如果转速调整错误，那么工具刀头可能会被损坏或在工件中歪斜。

## 机械式选档

- 只能在电动工具静止时操纵选档开关(19)。

利用选档开关(19)可以预选2个转速范围。

第1档：
低转速范围：用于以大钻孔直径工作。

第2档：
高转速范围：用于以小钻孔直径工作。

- 按下解锁按钮(18)，并将选档开关(19)转至所需位置。
- 如果无法转动选档开关，请轻轻转动工具刀头，然后切换到所需位置。

## 转速调节

利用转速预选调节轮(2)也可以在运行过程中预选所需的转速。

所需的转速取决于使用的工具刀头和要加工的材料。这可以防止工具刀头在钻孔时过热，并确保高钻孔质量。

转速预选 | 工具刀头
--- | ---
第1档： 50−250转/分钟 | 空心钻头（直径35−50毫米），丝锥
第2档： 100−510转/分钟 | 螺旋钻头、空心钻头（直径小于35毫米）