# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

##

- Позиционирайте и обезопасете електроинструмента.
- За включване натиснете пусковия прекъсвач на мотора (9) до позиция "I".

Указание: Електроинструментът може да се включи само ако преди това магнитът е бил включен.

##

- За изключване на електроинструмента поставете пусковия прекъсвач на мотора (9) в позиция "0".
- Изчакайте, докато електроинструментът спре напълно.
- Натиснете пусковия прекъсвач на магнита (20) надолу, за да изключите магнита.

##

Защитата срещу повторно включване предотвратява неконтролираното включване на електроинструмента след прекъсване на захранването.

- За повторно включване натиснете пусковия прекъсвач на мотора (9) в позиция "I".

Указание: Ако електрозахранването се възстанови, натиснете бутона RESET върху автоматичния предпазен изключвател (15). Магнитът автоматично се включва, ако индикаторът (16) върху автоматичния предпазен изключвател (15) свети в червено.

##

Електроинструментът е съоръжен с предпазен трансформатор. При ползване съобразно предназначението и инструкциите в това ръководство електроинструментът не може да бъде претоварен. При силно натоварване електрониката на инструмента се изключва. Магнитът остава активен.

- За да включите след това електроинструмента, трябва първо да върнете пусковия прекъсвач на мотора (9) до позиция "I".

Извършете следните стъпки преди да продължите работа с инструмента:

- Отстранете евентуално наличните блокирания. Ако инструментът се заклини, функцията ляв ход не бива да се използва.
- Оставете инструмента да работи на празен ход за ок. 1 минута, тогава ще е готов за работа отново.

### Индикатор претоварване

Индикаторът за претоварване (6) сигнализира при включен електроинструмент за претоварване.

Индикатор за претоварване (6) | Претоварване
--- | ---
Непрекъснато светене зелено | няма претоварване
Непрекъснато светене жълто | тежко работно натоварване намалете скоростта на подаване
Мигаща светлина червено | много тежко работно натоварване намалете скоростта на подаване или изключете мотора, в противен случай ще се активира защитата от претоварване