# Systém chladiaceho prostriedku namontujte a naplňte (pozri obrázok B)

- Systém chladiaceho prostriedku sa smie používať výhradne pri vŕtaní s vŕtacou korunkou.

- Systém chladiaceho prostriedku sa nesmie používať pri vŕtaní do zvislých alebo naklonených plôch ani pri vŕtaní nad hlavou.

Objem nádoby na chladiaci prostriedok (35) je možné meniť z 500 ml na 750 ml potiahnutím a zatlačením nádoby.

- Nádobu na chladiaci prostriedok (35) zasuňte do uchytenia (36).
- Uchytenie s nádobou na chladiaci prostriedok zasuňte zhora do koľajničky (17).
- Spojte pripojovacie hrdlo (38) ventilu chladiaceho prostriedku s hadicou chladiaceho prostriedku (37).

Nádoba na chladiaci prostriedok (35) musí byť pred vŕtaním naplnená chladiacim prostriedkom.

- Ventil chladiaceho prostriedku (39) zatvorte.
- Odskrutkujte závitový uzáver(40) nádoby na chladiaci prostriedok a nádobu na chladiaci prostriedok (35) naplňte.
- Závitový uzáver (40) naskrutkujte naspäť na nádobu na chladiaci prostriedok.
- Push-pull uzáver (41) nádoby na chladiaci prostriedok vytiahnite nahor.
- Pred zapnutím elektrického náradia úplne otvorte ventil chladiaceho prostriedku (39).