# Dati tecnici

Trapano magnetico | GBM 50-2
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 1200
Numero di giri a vuoto
1ª velocità | giri/min | 50–250
2ª velocità | giri/min | 100–510
Tipo di laser | nm | 635
| mW | < 1
Classe laser |  | 2
C6 |  | 1
Divergenza linea laser | mrad (angolo giro) | 0,5
Diametro di foratura max
Corona a forare | mm | 50
Punta elicoidale | mm | 23
Punta di maschiatura |  | M16
Attacco utensile |  | MK 2 – DIN 228
Forza magnetica di ritenuta | kN | 14
Corsa di foratura max | mm | 165
Dimensioni piastra di base magnetica (larghezza x profondità x altezza) | mm | 200 x 98 x 38,5
PesoA) | kg | 14,7
Classe di protezione |  | /I

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.