# Vedlikehold og rengjøring

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller godkjente Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

##

ca. 8 timer før elektroverktøyet slås av automatisk på grunn av slitte kullbørster begynner indikatoren for bytte av kullbørster (14) å lyse rødt. Du kan fortsette å bruke elektroverktøyet til det slås av.
Send elektroverktøyet til Bosch kundeservice. Du finner adresser i avsnittet «Kundeservice og brukerstøtte».

Skift aldri ut bare én kullbørste!

Merknad: Bruk kun kullbørster som leveres av Bosch og som er beregnet for ditt produkt.

- Løsne kappene (1) med en egnet skrutrekker.
- Skift ut kullbørstene som står under fjærtrykk, og skru fast dekselet igjen.

##

Hvis elektroverktøyet vibrerer sterkt eller en spalte er synlig på styreskinnen, må bredden på styreskinnespalten justeres. Dette hindrer at innsatsverktøyet brekker og elektroverktøyet skades.

- Trekk nettstøpselet ut av stikkontakten, fjern innsatsverktøyene og kjølemiddelsystemet og sett elektroverktøyet på en fast, jevn og vannrett flate.
- Drei borenheten (46) opp med håndsveiven (4) til utsparingen ligger over den øvre skruen (47).
- Løsne den øvre skruen (47) til den venstre styreskinnen med unbrakonøkkelen (4 mm) (25).
- Drei borenheten (46) helt opp med håndsveiven (4).
- Løsne de tre nedre skruene (47) til den venstre styreskinnen med unbrakonøkkelen (4 mm) (25).
- Stram de fire skruene (48) med unbrakonøkkelen (3 mm) (25), og drei samtidig borenheten (46) opp og ned med håndsveiven (4). På denne måten stiller du inn den ønskede matekraften.
- Drei borenheten helt opp, og skru fast de tre nedre skruene (47) til den venstre styreskinnen med unbrakonøkkelen (4 mm) (25).
- Drei borenheten helt ned, og skru fast den øvre skruen (47) til den venstre styreskinnen med unbrakonøkkelen (4 mm) (25).

##

For å sikre nøyaktig boring må du etter intensiv bruk kontrollere laserstrålene og eventuelt stille inn på nytt.

- For å slå på laseren trykker du av/på-bryteren for laseren (7) til stillingen «I».
- Skru av laserdekselet (49).
- Løsne litt på skruene under festeklemmen (51).
- Beveg laserkrysset mot venstre eller høyre ved å dreie skruen (52) i den tilsvarende retningen.
- Beveg laserkrysset i retning innsatsverktøyet eller bort fra innsatsverktøyet ved å dreie skruen (53) i den tilsvarende retningen.
- Stram skruene til festeklemmen (51) igjen.
- Stram skruene til laserdekselet (49) igjen.