# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

##

حدوداً. 8 ساعت قبل از اینکه ابزار برقی به خاطر مستهلک شدن زغال‌ها خاموش شود، نشانگر تعویض جاروبک‌های زغالی (14) شروع به روشن شدن به رنگ قرمز می کند. شما می توانید همچنان از ابزار برقی، تا زمان خاموش شدن، استفاده کنید.
ابزار برقی را به خدمات مشتریان Bosch، که آدرس‌های آنها در بخش "خدمات مشتریان و راهنمای استفاده" ذکر شده اند، ارسال کنید.

هرگز فقط به تعویض یک زغال اکتفا نکنید!

نکته: فقط از زغال هایی استفاده کنید که در رابطه با محصول شما از طرف Bosch توصیه شده ‍اند.

- درپوش (1) را بوسیله یک پیچ گوشتی مناسب باز کنید.
- زغال‌ها را که در زیر فشار فنر قرار دارند، تعویض کنید و درپوش را دوباره ببندید.

##

در صوتی که ابزار برقی هنگام کار لرزش شدید داشته باشد یا شکافی در روی ریل‌های راهنما مشاهده شود باید عرض ریل‌های راهنما تنظیم شود. این کار از شکستن ابزار مورد استفاده و آسیب دیدن آن جلوگیری می‌کند.

- دوشاخه برق را از پریز بکشید، ابزار مورد استفاده و سیستم خنک کننده را جدا کنید و ابزار برقی را بر روی سطحی محکم، مسطح و تراز قرار دهید.
- مجموعه دریل (46) را با استفاده از اهرم پیشروی (4) تا جایی به سمت بالا هدایت کنید که شیار در بالای آخرین پیچ (47) قرار بگیرد.
- بالاترین پیچ (47) ریل راهنمای سمت چپ را با آچار آلن (4 میلی‌متر) (25) شل کنید.
- مجموعه دریل (46) را با استفاده از اهرم پیشروی (4) تا آخر به سمت بالا بچرخانید.
- 3 پیچ (47) پایینی ریل راهنمای سمت چپ را با آچار آلن (4 میل‌متر) (25) شل کنید.
- 4 پیچ (48) را با آچار آلن (3 میلی‌م) (25) محکم کنید و همزمان مجموعه دریل (46) را با استفاده از اهرم پیشروی (4) به سمت بالا و پایین بچرخانید. به این ترتیب قدرت رانش مورد نظر را تنظیم کنید.
- واحد دریل را تا انتها به سمت بالا بچرخانید و 3 پیچ (47) پایینی ریل راهنمای سمت چپ را با آچار آلن (4 میلی‌متر) (25) محکم کنید.
- واحد دریل را تا انتها به سمت پایین بچرخانید و بالاترین پیچ (47) ریل راهنمای سمت چپ را با آچار آلن (4 میلی‌متر) (25) محکم کنید.

##

برای تضمین سوراخ کاری دقیق باید پرتو لیزر پس از مصرف مکرر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم دوباره تنظیم شود.

- برای روشن کردن لیزر، کلید روشن/خاموش لیزر (7) را به موقعیت"I" فشار دهید.
- درپوش لیزر (49) را بردارید.
- پیچ های گیره نگهدارنده (51) را کمی شل کنید.
- با چرخاندن پیچ‌ (52) در جهت مورد نظر، ضربدر لیزر را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
- با چرخاندن پیچ (53) در جهت مورد نظر، ضربدر لیزر را به سمت ابزار مورد استفاده یا بر خلاف آن حرکت دهید.
- پیچ های گیره نگهدارنده (51) را دوباره محکم کنید.
- پیچ های درپوش لیزر (49) را دوباره محکم کنید.