# Colocação em funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

##

- Posicione e fixe a ferramenta elétrica.
- Para ligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar o motor (9) para a posição "I".

Nota: a ferramenta elétrica só pode ser ligada, se o íman for ligado antes.

##

- Para desligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar do motor (9) para a posição "0".
- Espere até a ferramenta elétrica parar por completo.
- Pressione o interruptor de ligar/desligar do íman (20) para baixo para desligar o íman.

##

A proteção contra rearranque involuntário evita que a ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente após uma interrupção da alimentação de corrente elétrica.

- Para a recolocação em funcionamento pressione o interruptor de ligar/desligar o motor (9) para a posição "I".

Nota: se a alimentação de rede estiver restabelecida, pressione a tecla RESET no disjuntor diferencial residual (15). O íman liga-se automaticamente, assim que a indicação (16) no disjuntor diferencial residual (15) se acender a vermelho.

##

A ferramenta elétrica vem equipada com uma proteção contra sobrecarga. Numa utilização correta, a ferramenta elétrica não pode ser sobrecarregada. Em caso de forte sobrecarga, o sistema eletrónico desliga a ferramenta elétrica. O íman permanece ativo.

- Para seguidamente voltar a colocar a ferramenta elétrica em funcionamento, pressione o interruptor de ligar/desligar o motor (9) para a posição "I".

Execute os seguintes passos antes de continuar a trabalhar com a ferramenta elétrica:

- Elimine os eventuais bloqueios existentes. Se a ferramenta de trabalho emperrar, a função Rotação à esquerda não pode ser utilizada.
- Deixe a ferramenta elétrica funcionar em vazio durante aprox. 1 minuto para ficar novamente operacional.

### Indicação da sobrecarga

A indicação da sobrecarga (6) mostra uma sobrecarga com a ferramenta elétrica ligada.

Indicação da sobrecarga (6) | Sobrecarga
--- | ---
Luz verde permanente | Nenhuma sobrecarga
Luz amarela permanente | Carga de trabalho pesada Reduzir a velocidade de avanço
Luz intermitente vermelha | Carga de trabalho muito pesada reduzir a velocidade de avanço ou desligar o motor, caso contrário a proteção contra sobrecarga é ativada