# 磁力钻床安全规章

- 如果在操作期间，切割工具可能接触暗线或自带的细绳，要握住电动工具的绝缘握持面进行操作。切割工具一旦接触“带电”导线，可能会使电动工具外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。

- 使用安全带将电动工具固定到加工件上时，确保安全带能够在使用中固定和控制住机器。如果加工件不够坚固且多孔，其可能会损坏，导致电动工具从加工件上中脱出。

- 在墙壁或天花板上钻孔时，确保为另一侧的人员和工作区域提供保护。钻头会伸出孔外，或者钻掉的墙体会掉落到另一侧。

- 当在垂直或倾斜表面中钻孔，或从上方钻孔时，不得使用冷却剂罐。请使用泡沫冷却剂。注意不要让水渗入工具。如果水渗入电动工具，则发生电击的风险就会增大。

- 必须固定电动工具。未安全固定的电动工具有可能移动或倾翻，并可能导致人身伤害。

- 请勿戴手套。手套可能被旋转零部件或切屑缠住，导致人身伤害。

- 当刀具运转时，请保持双手远离钻削区域。与旋转零部件或切屑接触可能造成人身伤害。

- 在送入加工件之前，确保切割工具转动。否则切割工具可能卡在加工件中，导致加工件意外移动和人身伤害。

- 当切割工具卡住时，停止施加向下的压力，关闭工具。调查并进行修正，以消除卡住原因。卡住可能导致加工件意外移动和人身伤害。

- 有规律地抑制向下的压力，避免产生长条切屑。锋利的金属切屑可能导致缠绕危险和人身伤害。

- 当刀具运转时，切勿从钻削区域取出切屑。要取出切屑，将切割工具从加工件移开，关闭工具，等待切割工具停止移动。使用刷子或钩子等工具取出切屑。与旋转零部件或切屑接触可能造成人身伤害。

- 采用额定转速的切割工具必须至少等同于标注在电动工具上的最大转速。如果切割工具转速超过其额定转速，可能会断裂并飞出。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。

- 本电动工具必须与随附的故障电流保护开关（PRCD）一起使用。

- 开始作业前，先检查故障电流保护开关（PRCD）的功能是否正常。让博世售后服务部门维修或更换损坏的故障电流保护开关（PRCD）。

- 注意，工作区域内的人和电动工具不要接触到流出来的水。

- 穿防滑鞋。这样可以避免因为在平滑地面滑倒而造成的伤害。

- 工具未完全静止时，不可离开工具。如果工具仍继续转动，可能造成伤害。

- 使钻机连接电缆远离工作区域。受损或缠绕的电缆会增加电击危险。

- 切勿对电动工具施加过大负载，勿将其作为梯子或脚手架使用。电动工具如果过载了，或者当您站在电动工具上时，可能让电动工具的重心上移，并导致电动工具倾倒。

- 电动工具只能连接在带安全引线且电压足够的电网上使用。

- 在您进行设备调整或更换配件之前，请将插头从电源插座中拔出，并且/或者将充电电池从电动工具中取出。 意外起动电动工具可能造成意外。

- 仰头使用电动工具时，务必由两位人员操作。

- 在垂直、倾斜表面上或仰头钻孔时，请用安全带固定住电动工具。当出现断电或负荷过大时，磁力将无法维持。电动工具可能会掉落并引起事故。

- 电动工具突然摆动会产生跌落危险。在脚手架上操作时，电动工具可能在启动或断电时突然摆动起来。请用随附的安全带固定电动工具。请您戴上安全带以防跌落。

- 表面必须光滑、清洁。 请修平焊渣等粗糙的异物，并去除松动的锈蚀、污垢和油脂。只有在相应的表面上才具备磁力。

| 不要将磁性靠近植入物或其他医疗设备，例如心脏起搏器或胰岛素泵。磁性会产生磁场，这可能对植入物或医疗设备的功能产生不利影响。

- 让电动工具远离磁性数据媒体和对磁性敏感的设备。磁铁所造成的干扰可能会导致不可逆转的数据损失。

- 将电动工具固定在一块坚实、平坦的水平面上。 如果电动工具可能会打滑或晃动，就无法均匀、可靠地引导工具刀头。

- 保持工作面包括工件的清洁。 锋利的钻屑和物品可能会造成割伤。材料混合特别危险。轻金属粉尘可能会起火燃烧或爆炸。

- 工作后如果工具刀头尚未冷却，切勿触摸工具刀头。 工作时工具刀头会变得非常热。

- 不要触碰钻芯，在工作过程结束后钻芯会被导向销自动顶出。钻芯温度很高。

- 定期检查电线。损坏的电线只能交给博世电动工具授权的客户服务部门修理。更换损坏的延长电线。这样将确保所用电动工具的安全性。

- 妥善保存好不使用的电动工具。存放处必须保持干燥并且能够上锁。这样能够防止电动工具在储藏过程中受损，或避免不会操作机器的人使用它。

- 勿使用电线已经损坏的电动工具。如果电源电线在工作中受损，切勿触摸损坏的电线，并要马上拔出插头。损坏的电线会提高用户触电的危险。

- 将电动工具与正常接地的电网连接。电源插座和延长线必须带有功能完好的安全引线。

- 磁力取决于工件的厚度。厚度至少20毫米的低碳钢可达到最佳的磁力。在厚度较小的钢材上钻孔时，必须在磁性底板下方另外放置一块钢板（最小尺寸100 x 200 x 20毫米）。请固定住钢板，以防掉落。

- 金属碎屑和其他污物会严重影响磁力。请务必确定磁性底板是否干净。

- 请避免松开磁铁。在开始钻孔前，请确定磁性底板是否按规定吸附在工件上。

- 在机器静止前，请不要关闭磁力或者使用反向钻孔功能。

- 使用同一个插座的其他电动设备会引起电压不稳，从而导致磁铁松开。请将本电动工具单独插在一个插座上使用。

- 避免在没有冷却液的情况下使用空心钻头。开始工作前务必检查冷却液液位。

- 请保护电机。请确保不要让冷却液、水或其他污物进入电机。

- 金属碎屑往往很锋利、炙热。切勿裸手触摸金属碎屑。请用磁性碎屑收集器和清屑钩或者其他合适的工具来清洁金属碎屑。

- 切勿尝试用错误的电压或过低的电压来驱动设备。请检查型号铭牌，以确保使用了正确的电压和频率。

- 本电动工具交付时带有一块激光警示牌（见表格“符号及其含义”）。

- 切勿掩盖了电动工具上的警示牌。

| 不得将激光束指向人或动物，请勿直视激光束或反射的激光束。可能会致人炫目、引发事故或损伤眼睛。

- 如果激光束射向眼部，必须有意识地闭眼，立即从光束位置将头移开。

- 请不要对激光装置进行任何更改。

- 不要让儿童在无人监管的情况下使用电动工具。可能意外地让他人或自己炫目

- 如果激光警戒牌的文字并非贵国语言，则在第一次使用前，将随附的贵国语言的贴纸贴在警戒牌上。