# Montere og fylle på kjølemiddelsystemet (se bilde B)

- Kjølemiddelsystemet må utelukkende brukes ved boring med borekronen.

- Kjølemiddelsystemet må ikke brukes ved boring i loddrette eller skrå flater eller over hodehøyde.

Volumet til kjølemiddelbeholderen (35) kan endres fra 500 ml til 750 ml ved at beholderen trekkes og trykkes.

- Sett kjølemiddelbeholderen (35) i holderen (36).
- Skyv holderen med kjølemiddelbeholderen inn i skinnen (17) ovenfra.
- Koble koblingsstussen (38) til kjølemiddelventilen sammen med kjølevæskeslangen (37).

Kjølemiddelbeholderen (35) må fylles med kjølemiddel før boring.

- Steng kjølemiddelventilen (39).
- Skru av lokket (40) til kjølemiddelbeholderen, og fyll kjølemiddel på beholderen (35).
- Skru lokket (40) på kjølemiddelbeholderen igjen.
- Trekk trykk/dra-lokket (41) til kjølemiddelbeholderen oppover.
- Åpne kjølemiddelventilen (39) helt før du slår på elektroverktøyet.