# Navodila za delo

##

- Držalna moč magneta električnega orodja je zelo odvisna od debeline obdelovanca. Največja moč magneta je dosežena na mehkem jeklu z debelino vsaj 20 mm.

Opomba: pri vrtanju v jeklo z majhno debelino je treba pod magnetno osnovno ploščo položiti dodatno jekleno ploščo (minimalna dimenzija 100 x 200 x 20 mm). Zavarujte jekleno ploščo pred padcem.

##

- Pri delu nad glavo oz. na nevodoravnih površinah električno orodje zavarujte z varnostnim trakom. V primeru izpada električnega toka oziroma premočne obremenitve se držalna moč magneta ne ohrani. Električno orodje lahko pade na tla in povzroči nesrečo.

- Če se je električno orodje zataknilo, prenehajte s potiskanjem in električno orodje izključite. Preverite, zakaj se je orodje zataknilo in odstranite vzrok zatikanja električnega orodja. Ne uporabljajte funkcije tek v levo.

- Pred začetkom del vedno preverite vse dele sistema hladilnega sredstva. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne popravljajte.

- Hladilnega sredstva ne približujte delom orodja in osebam v delovnem območju.

Površina obdelovanca mora biti gladka in čista. Zgladite grobe nepravilnosti, na primer ostanke varjenja, in odstranite neprijeto rjo, umazanijo in maščobe. Moč magneta velja samo za ustrezne površine.

Motor električnega orodja lahko zaženete samo, kadar je magnet vključen. Pred vrtanjem je treba preveriti moč magneta.

Prikaz za moč magneta (21) | Moč magneta
--- | ---
Zelena lučka neprekinjeno sveti | Moč magneta je zadostna
Rdeča lučka utripa | Nezadostna moč magneta, električnega orodja ne smete uporabljati. Vzroki: premajhna debelina materiala, neravna površina, premaz iz laka, kremena ali cinka, neprimeren material (npr. trdo jeklo)

- Za hlajenje in mazanje ne uporabljajte vrtalne emulzije ali olja za rezanje. Tako boste preprečili pregrevanje ali zatikanje svedra.
  Priloženi sistem za hladilno sredstvo se sme uporabljati izključno pri vrtanju z vrtalno krono.
- Obdelovance morate pred vrtanjem nazrnjati.
- Spiralni sveder: pri vrtinah premera > 10 mm najprej izvrtajte luknjo z majhnim premerom. Tako boste zmanjšali pritisno silo, električno orodje pa bo manj obremenjeno.
- Pri vrtenju uporabite samo brezhibne, naostrene vrtalne krone (pribor priznanih znamk).
- Izberite primerno število vrtljajev v skladu s specifikacijami nastavka.
  Opomba: pri vrezovanju navojev morate uporabiti najnižje število vrtljajev.

##

- Vklopite laser (stikalo za vklop/izklop laserja (7)).
- Usmerite električno orodje s pomočjo laserskega križa na obdelovancu.
- Vklopite magnet, da električno orodje pritrdite na obdelovanec (stikalo za vklop/izklop magneta (20)).
- Električno orodje med vrtanjem v navpične ali nagnjene površine oz. pri vrtanju nad glavo zavarujte z varnostnim trakom (44).
- Nastavite primerno število vrtljajev (kolesce za izbiro števila vrtljajev (2)).
- Vklopite električno orodje (stikalo za vklop/izklop motorja (9)).
- Za vrtanje zavrtite ročico (4) z enakomerno hitrostjo, dokler ne boste dosegli želene globine vrtanja.
- Ko ste dosegli želeno globino vrtanja, prestavite ročico nazaj, da bo pogonska enota spet v izhodiščnem položaju.
- Izklopite električno orodje, po potrebi sprostite varnostni trak ter izključite laser in magnet.

##

- Uporabljajte samo neoporečne vrtalne krone, ki jih morate pred vsako uporabo preveriti. Ne uporabljajte poškodovanih vrtalnih kron.
- Če se vrtalna krona zatakne, električno orodje izklopite.
- Zavarujte vrtalno krono. Konica vrtalne krone je trda, a tudi lomljiva.

Z naslednjimi ukrepi boste pripomogli k manjši oz. počasnejši obrabi in lomljenju vrtalne krone:

- Prepričajte se, da boste imeli pri vrtanju v jeklo vedno dovolj hladilnega sredstva. Uporabite hladilno sredstvo za rezanje kovine.
- Prepričajte se, da je obdelovanec raven in čist, da boste lahko zagotovili zadostno magnetno moč.
- Pred vrtanjem se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni.
- Pri začetku in ob koncu vrtanja je treba moč pritiskanja znižati za 1/3.
- Če med vrtanjem v materialih, kot sta lito železo ali bakreno litje, prihaja do nastanka večjih količin kovinskih ostružkov, lahko namesto hladilnega sredstva uporabite stisnjen zrak, s katerim boste lahko ostružke odstranili.

##

Električno orodje se ustavi, če med vrtanjem uporabite stikalo za preklop smeri vrtenja (8).
Če je stikalo za preklop smeri vrtenja v srednjem položaju, lahko nastavek obrnete v desno tako, da pritiskate stikalo za vklop/izklop motorja (9).
S tem lahko postopek rezanja navojev mehko zaključite.