# التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع العدة الكهربائية.

##

- اضبط العدة الكهربائية في موضعها وقم بتأمينها.
- لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط على مفتاح تشغيل وإطفاء المحرك (9) إلى الوضع "I".

إرشاد: لا يمكن تشغيل العدة الكهربائية إلا بعد تشغيل المغناطيس.

##

- لغرض إطفاء العدة الكهربائية اضغط مفتاح تشغيل وإطفاء المحرك (9) للوضع "0".
- انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية تماما.
- اضغط مفتاح تشغيل وإطفاء المغناطيس (20) إلى أسفل لإيقاف المغناطيس.

##

تمنع واقية إعادة التشغيل إعادة تشغيل العدة الكهربائية دون تحكم بها عند عودة الإمداد بالتيار الكهربائي.

- لغرض إعادة التشغيل اضغط مفتاح تشغيل وإطفاء المحرك (9) للوضع „I“.

إرشاد: عند عودة التيار بعد انقطاعه اضغط على الزر RESET بمفتاح الوقاية من التيار المتخلف (15). يعمل المغناطيس أوتوماتيكيا بمجرد إضاءة المبين (16) الموجود في مفتاح الوقاية من التيار المتخلف (15) باللون الأحمر.

##

العدة الكهربائية مجهزة بواقية فرط تحميل. في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعريض العدة الكهربائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد يتم فصل العدة الكهربائية من قبل وحدة التحكم الإلكتروني. يظل المغناطيس فعال.

- لإعادة تشغيل العدة الكهربائية بعد ذلك اضغط مفتاح التشغيل وإطفاء المحرك (9) للوضع "I".

قم بتنفيذ الخطوات التالية قبل مواصلة العمل بالعدة الكهربائية:

- قم بإزالة العوائق إن وجدت. في حالة انحصار عدة الشغل لا يجوز استخدام وظيفة دوران اليسار.
- اترك العدة الكهربائية لدقيقة واحدة تقريبا تدور دون حمل، بعدها تصبح جاهزة للتشغيل.

### مبين فرط التحميل

يشير مبين فرط التحميل (6) إلى التحميل الزائد عندما تكون العدة الكهربائية مشغلة.

مبين فرط التحميل (6) | فرط التحميل
--- | ---
ضوء مستمر باللون الأخضر | لا يوجد تحميل زائد
ضوء مستمر باللون الأصفر | حمل عمل زائد قم بتقليل الدفع الأمامي
ضوء وماض باللون الأحمر | حمل عمل زائد للغاية قم بتقليل الدفع الأمامي وإيقاف المحرك وإلا فسيتم تفعيل واقية فرط التحميل