# A fordulatszám beállítása

- A munka megkezdése előtt állítsa be a megfelelő fordulatszámot. A fordulatszámot a furatátmérőnek és a fúrandó anyagnak megfelelően kell meghatározni. Egy helytelenül beállított fordulatszám esetén a betétszerszám megrongálódhat, vagy beékelődhet a munkadarabba.

## Mechanikus sebességfokozat beállítás

- A (19) fokozatváltó kapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

A (19) fokozatváltó kapcsolóval 2 fordulatszám tartomány között lehet előre választani.

I. fokozat:
Alacsony fordulatszám tartomány nagy fúróátmérővel végzett fúráshoz.

II. fokozat:
Magas fordulatszám tartomány kis fúróátmérővel végzett fúráshoz.

- Nyomja meg a (18) reteszelés feloldó gombot és forgassa el a (19) fokozatváltó kapcsolót a kívánt helyzetbe.
- Ha a fokozatváltó kapcsolót nem lehet elforgatni, forgassa el kissé a betétszerszámot és ezután kapcsoljon át a kívánt fokozatra.

## Fordulatszám szabályozás

A szabályozókerékkel (2) a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet választani.

A szükséges fordulatszám az alkalmazásra kerülő betétszerszámtól és a megmunkálásra kerülő anyagtól függ. Ez a fúrás során meggátolja betétszerszám túlhevülését és jó furatminőséget biztosít.

Fordulatszám előválasztás | Betétszerszám
--- | ---
Gang I: 50−250 perc−1 | Magfúró (Ø 35–50 mm), menetvágó fúró
Gang II: 100−510 perc−1 | Csigafúró, fúrókorona (Ø < 35 mm)