# تعویض ابزار (رجوع کنید به تصویر A)

- با چرخاندن اهرم پیشروی (4)، مجموعه موتور را کاملاٌ به سمت بالا ببرید.
- دقت داشته باشید که ابزارهای مورد استفاده عاری از چربی باشد.

##

- پین خارج کننده (26) را در مته گرد بر(27) قرار دهید (مته گردبر‌های TCT و HSS احتیاج به پین‌های خارج کننده با قطرهای متفاوت دارند).
- مته گرد بر را به همراه پین خارج کننده در مبدل مته گردبر (22) فرو کنید و پیچ‌های را با یک آچار آلن (6 میلی‌متر) (25) محکم کنید.
  ترجبحاً از یک مته گردبر با شفت ولدون استفاده کنید.
- مبدل مته گرد بر را در ابزارگیر (12) قرار دهید.
- شیلنگ مایع خنک کننده (37) را به دهانه اتصال، بر روی مبدل مته گرد بر متصل کنید.

##

ابزارها با مخروطی مورس ‏MK2:

- ابزار را بطور مستقیم در ابزارگیر (12) قرار دهید.

ابزارها با مخروطی مورس ‏MK1:

- ابزار را در بوش کاهنده (MK2/MK1) (30) قرار دهید.
- بوش کاهنده را به همراه ابزار نصب شده به آن در ابزارگیر (12) قرار دهید.

ابزارهای دارای شفت سیلندری:

- سه نظام (32) را روی خار مخروطی (33) بپیچانید و ابزار را روی آن نصب کنید.
- خار مخروطی را به همراه سه نظام متصل شده به آن در ابزارگیر (12) قرار دهید.

- از قرار گرفتن صحیح ابزار در جای خود اطمینان حاصل کنید.

- هنگام نصب و استفاده از مخروطی مورس یا کولت ته گرد، از اعمال فشار بر روی آنها اجتناب کنید. این عمل ممکن است به ابزارگیر و ابزار نصب شده بر روی آن آسیب وارد کند.

##

از آداپتور قلاویز (23) متناسب برای قلاویز کردن استفاده کنید.

- مته قلاویز (24) را در آداپتور (23) قرار دهید.
- آداپتور (23) را به همراه مته قلاویز (24) در آداپتور سه نظام (22) قرار دهید و آن را با آچار آلن ‎(6 mm)‎ (25) محکم کنید.
- آداپتور مته گردبر (22) را در ابزارگیر (12) قرار دهید.

##

- گوه جدا سازی MK2 (34) را در شیار (13) طوری قرار دهید که لبه خم شده آن به سمت پایین باشد.
  در صورتی که گوه جدا سازی(34) وارد شفت موتور نشود، ابزار مورد استفاده را کمی بچرخانید.
- گوه جدا سازی (34) را به کمک یک چکش به داخل دستگاه وارد کنید و ابزار مورد استفاده را از ابزارگیر آزاد کنید.