# 工作提示

##

- 电动工具的磁力主要取决于工件的厚度。厚度至少20毫米的软钢可达到最大的磁力。

提示：在厚度较小的钢材上钻孔时，必须在磁性底板下方另外放置一块钢板（最小尺寸100 x 200 x 20毫米）。请固定住钢板，以防掉落。

##

- 在仰头或非水平表面上工作时，请用安全带固定住电动工具。当出现断电或负荷过大时，磁力将无法维持。电动工具可能会掉落并引起事故。

- 如果工具刀头卡住，请勿再施加进给力，关闭工具。检查并排除卡住工具刀头的原因。请勿使用逆转功能。

- 开始工作前请始终检查冷却液系统的所有部件。切勿使用损坏的部件。

- 请让冷却液远离处于工作范围内的工具部件和人员。

工件表面必须光滑、清洁。请修平焊渣等粗糙的异物，并去除松动的锈蚀、污垢和油脂。磁铁的吸力仅适用于一致的表面。

只有接通了磁铁后，才能启动电动工具的电机。钻孔前应检查磁力。

磁力指示灯 (21) | 磁力
--- | ---
绿色常亮 | 磁力足够
红色闪烁 | 磁力不够，不允许使用电动工具。 原因：磁力太小、表面不平整、油漆、氧化皮或镀锌层、不合适的材料（例如硬钢）

- 为了避免钻头过热或被夹住，可以使用钻削用乳化液或切割油来冷却和润滑。
  随附的冷却液系统在钻孔时只能与空心钻头一起使用。
- 请在要钻孔的工件上冲孔。
- 螺纹钻头：钻孔直径超过10毫米时，必须预钻一个孔径较小的孔。这样能够减轻施加在机器上的压力以及电动工具的负荷。
- 在钻孔时只能使用完好的锋利的空心钻头（品牌附件）。
- 根据工具刀头的规格选择合适的转速。
  提示：攻丝时必须使用最低的转速。

##

- 接通激光（激光电源开关(7)）。
- 请利用工件上的激光十字星对准电动工具。
- 接通磁铁，以便将电动工具固定在工件上（磁铁电源开关(20)）。
- 在垂直、倾斜表面上或仰头钻孔时，请用安全带(44)固定住电动工具。
- 调节到适当的转速（转速预选调节轮(2)）。
- 接通电动工具（电机电源开关(9)）。
- 钻孔时以均匀的进给量转动手摇曲柄(4)，直至达到所需的钻孔深度。
- 达到所需的钻孔深度后，倒转手摇曲柄，直至传动单元重新回到初始位置。
- 关闭电动工具，必要时解开安全带，并关闭激光和磁铁。

##

- 只能使用完好的空心钻头，并在每次使用前对其进行检查。请勿使用损坏的空心钻头。
- 如果空心钻头卡住，请立刻关闭电动工具。
- 请保护好空心钻头。空心钻头的钻尖非常硬，但也容易断裂。

以下措施有助于降低或延缓空心钻头的磨损和折断：

- 请确保在钢材中钻孔时存在足够的冷却液；切削钢材时请使用冷却液。
- 请确保工件平整、清洁，以保证所需的磁力。
- 在钻孔前请确保所有零件都已按规定进行固定。
- 钻孔过程开始和结束时应将按压力减少1/3。
- 如果在铸铁、铸铜等材料中钻孔时产生大量的金属碎屑，可以用压缩空气代替冷却液，以帮助清除金属碎屑。

##

如果在钻孔期间按下正逆转开关(8)，电动工具停止。
当正逆转开关处于中间位置时，按住电机电源开关(9)，就可以顺时针转动工具刀头。
这样可以轻缓地结束攻丝过程。