# Työn valmistelu

##

- Paina suunnanvaihtokytkintä (8) vain, kun sähkötyökalu on pysähtynyt paikalleen.

- Pyörimissuunta myötäpäivään: paina suunnanvaihtokytkintä (8) ylöspäin asentoon "R".
- Pyörimissuunta vastapäivään: paina suunnanvaihtokytkintä (8) alaspäin asentoon "L".
  Huomautus: pyörimissuunta ei saa olla vastapäivään, kun teet poraustöitä.

##

Tarkasta vikavirtasuojakytkimen toimivuus ennen jokaista käyttökertaa!

- Varmista, että magneetin käynnistyskytkin (20) on asennossa "0".
- Kytke pistotulppa ja paina vikavirtasuojakytkimen (15) RESET-painiketta, kunnes näyttö (16) palaa punaisena.
- Paina vikavirtakytkimen (15) TEST-painiketta, kunnes näyttö (16) sammuu. Jos näyttö (16) ei sammu, vikavirtasuojakytkin on viallinen ja täytyy korjata. Älä missään tapauksessa tee töitä sähkötyökalun kanssa!
- Paina näytön (16) sammumisen jälkeen uudelleen RESET-painiketta.
- Jos näyttö (16) palaa punaisena, kohdista työkalu työkappaleeseen katso Sähkötyökalun oikea kohdistaminen.

- HUOMIO! Aina kun irrotat sähkötyökalun virtalähteestä, tämä testi täytyy suorittaa uudelleen ennen sähkötyökalun käyttöä.

Huomautus: vikavirtasuojakytkin suojaa sähköiskulta, jonka voimakkuus on vähintään 10 mA.

##

Laserristi näyttää täsmällisen porauskohdan.

- Kytke laseryksikkö päälle käynnistyskytkimellä (7).
- Aseta sähkötyökalu työkappaleeseen ja kohdista se laserristin avulla työkappaleessa olevaan merkkiin.
- Paina magneetin käynnistyskytkintä (20) ylöspäin ja tarkista, että sähkötyökalu pysyy kunnolla kiinni työkappaleen pinnassa.
- Varmista sähkötyökalu tarvittaessa varmistuspannalla (44).

##

- Varmista sähkötyökalu mukana toimitetulla putoamisen estävällä varmistuspannalla, jos käytät työkalua vinolla, pystysuoralla tai pään yläpuolella olevalla pinnalla.

- Tarkasta varmistuspannan kunnollinen toimivuus ennen jokaista käyttökertaa. Älä missään tapauksessa käytä viallista varmistuspantaa, vaan vaihda se heti uuteen.

- Kiinnitä varmistuspanta (44) mieluiten välyksettä sähkötyökaluun.
- Työnnä varmistuspanta kiinnityskohdan (11) läpi ja asenna se työkappaleen ympärille.
- Kiristä varmistuspanta räikällä (42).
- Löysää varmistuspantaa painamalla räikän salpahakaa (43) ja vedä varmistuspanta irti.
- Kiinnitä varmistuspanta niin, että sähkötyökalu siirtyy sinusta poispäin, jos työkalu pääsee luiskahtamaan irti.

##

Haluttu poraussyvyys voidaan säätää vivun navassa (5) olevan asteikon (45) avulla.
Poraussyvyyden voi säätää asteikon viivojen mukaan. Lyhyiden viivojen väli on 1 mm, pitkien viivojen väli on 10 mm.