# Поддържане и почистване

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

- За да работите качествено и безопасно, под‌държайте електроинструмента и вентила‌цион‌ните му отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на Bosch електроинструмента.

##

Oк. 8 часа преди електроинструментът да се изключи поради износени карбонови четки, индикаторът за смяна на карбоновите четки (14) започва да свети в червено. Можете да продължите работата с инструмента до изключването.
Изпратете електроинструмента на клиентската служба на Bosch, за адресите вж. раздел "Сервизна служба и консултация за приложения".

Никога не заменяйте само едната карбонова четка!

Указание: Използвайте само оригинални карбонови четки на Bosch, които са предназначени за Вашия електроинструмент.

- Развийте капачето (1) с подходяща отвертка.
- Заменете намиращите се под действието на пружинна сила графитни четки и отново навийте капачето.

##

Ако електроинструментът при пробиване вибрира силно или ако се вижда отвор в направляващата шина, ширината на отвора на направляващата шина трябва да се настрои. Това предотвратява счупване на инструментите и повреда на електроинструмента.

- Изтеглете щепсела от контакта, извадете работния инструмент и системата за охлаждащо средство и поставете електроинструмента върху равна, здрава и водоравна повърхност.
- Завъртете пробивния модул (46) с ръчния лост (4) докрай нагоре, докато разширението не застане над горния винт (47).
- Разхлабете горния винт (47) на лявата направляваща шина с шестостенен ключ (4 mm) (25).
- Завъртете пробиващия модул (46) с ръчния лост (4) докрай нагоре.
- Разхлабете 3-те долни винта (47) на лявата направляваща шина с шестостенен ключ (4 mm) (25).
- Затегнете 4-те винта (48) с шестостенния ключ (3 mm) (25) и завъртете едновременно пробивния модул (46) с ръчния лост (4) нагоре и надолу. Настройте желаната работна сила на избутване.
- Завъртете пробивния модул докрай нагоре и завийте 3-те долни винта (47) на лявата направляваща шина с шестостенен ключ (4 mm) (25).
- Завъртете пробивния модул докрай надолу и завийте горния винт (47) на лявата направляваща шина с шестостенен ключ (4 mm) (25).

##

За осигуряването на точност на пробиванията след продължително ползване трябва да проверите и при необходимост да донастроите лазерните линии.

- За включване на лазера натиснете пусковия прекъсвач на лазера (7) на позиция "I".
- Развийте капака на лазера (49).
- Разхлабете леко винтовете на задържащите скоби (51).
- Преместете лазерното кръстче надясно или наляво, като завъртите винта (52) в съответната посока.
- Преместете лазерното кръстче по посока на инструмента или далеч от него, като завъртите винта (53) в съответната посока.
- Затегнете отново винтовете на задържащата скоба (51).
- Завийте отново капака на лазера (49).