# Utilisation conforme

L’outil électroportatif est destiné au perçage de matériaux magnétisables (p. ex. l’acier).

L’outil électroportatif peut être utilisé aussi bien verticalement qu’horizontalement, en hauteur au-dessus de la tête et sur un plan incliné. Veillez à ce que la surface de serrage de la pièce soit plane, corresponde à au moins la surface de base de l’outil électroportatif et soit constituée d’un matériau d’au moins 20 mm d’épaisseur, magnétisable et propre.

Ce produit est un appareil à laser grand public selon EN 50689.