# Ustawianie prędkości obrotowej

- Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić odpowiednią prędkość obrotową. Prędkość obrotowa musi być dopasowana do średnicy wierconego otworu i do rodzaju wierconego materiału. Niewłaściwie ustawiona prędkość obrotowa może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia roboczego lub zablokowania się narzędzia roboczego w obrabianym elemencie.

## Mechaniczne przełączanie biegów

- Przełącznik biegów (19) można obsługiwać tylko przy wyłączonym narzędziu.

Za pomocą przełącznika biegów (19) można wybrać jeden z 2 zakresów prędkości obrotowej.

Bieg I:
niski zakres prędkości obrotowej do wiercenia otworów o większych średnicach.

Bieg II:
wysoki zakres prędkości obrotowej do wiercenia otworów o mniejszych średnicach.

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (18) i obrócić przełącznik biegów (19) w wybraną pozycję.
- Jeżeli przełącznika biegów nie można obrócić, należy lekko obrócić narzędzie robocze, a następnie ustawić przełącznik biegów w wybranej pozycji.

## Regulacja prędkości obrotowej

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (2) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia.

Wymagana prędkość obrotowa uzależniona jest od zastosowanego narzędzia roboczego i od rodzaju obrabianego materiału. Zapobiega to przeciążeniu narzędzia roboczego podczas wiercenia i gwarantuje wysoką jakość wiercenia.

Wstępny wybór prędkości obrotowej | Narzędzie robocze
--- | ---
Bieg I: 50–250 min−1 | Koronka wiertnicza (Ø 35–50 mm), gwintownik
Bieg II: 100–510 min−1 | Wiertło kręte, koronka wiertnicza (Ø 35 mm)