# Date tehnice

Maşină de găurit cu magnet | GBM 50-2
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Putere nominală | W | 1200
Turaţie în gol
Treapta 1 | rot/min | 50−250
Treapta 2 | rot/min | 100−510
Tip laser | nm | 635
| mW | < 1
Clasa laser |  | 2
C6 |  | 1
Linie laser divergentă | mrad (unghi de 360 de grade) | 0,5
Diametru max. de găurire
Carotă | mm | 50
Burghiu elicoidal | mm | 23
Tarod |  | M16
Sistem de prindere a accesoriilor |  | MK 2 − DIN 228
Forţă magnetică de fixare | kN | 14
Cursă maximă de găurire | mm | 165
Dimensiuni placă de bază magnetică (lăţime x adâncime x înălţime) | mm | 200 x 98 x 38,5
GreutateA) | kg | 14,7
Clasa de protecţie |  | /I

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.