# Održavanje i čišćenje

- Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

##

Otprilike. 8 sati prije isključivanja električnog alata zbog istrošenih ugljenih četkica pokazivač zamjene ugljenih četkica (14) počinje svijetliti crveno. Električni alat možete dalje koristiti do isključivanja.
Pošaljite električni alat u Bosch servis, za adrese vidjeti odlomak „Servisna služba i savjeti o uporabi“.

Nikada nemojte zamijeniti samo jednu ugljenu četkicu!

Napomena: Koristite samo ugljene četkice nabavljene preko tvrtke Bosch koje su namijenjene za vaš proizvod.

- Otpustite pokrovnu kapu (1) prikladnim odvijačem.
- Zamijenite ugljene četkice koje se nalaze pod pritiskom opruge i ponovno navrnite pokrovnu kapu.

##

Ako električni alat jako vibrira kod bušenja ili je vidljiv raspor na vodilici, onda treba namjestiti širinu raspora vodilice. To sprječava odlamanje radnih alata i oštećenje električnog alata.

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice, izvadite radne alate i sustav rashladne tekućine te stavite električni alat na čvrstu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Okrećite jedinicu svrdla (46) ručicom (4) prema gore sve dok otvor ne bude iznad gornjeg vijka (47).
- Otpustite gornji vijak (47) lijeve vodilice šesterokutnim ključem (4 mm) (25).
- Okrenite jedinicu svrdla (46) ručicom (4) do kraja prema gore.
- Otpustite 3 donja vijka (47) lijeve vodilice šesterokutnim ključem (4 mm) (25).
- Pritegnite 4 vijka (48) šesterokutnim ključem (3 mm) (25) i istovremeno okrenite jedinicu svrdla (46) ručicom (4) prema gore i dolje. Pritom namjestite željenu silu pomaka.
- Okrenite jedinicu svrdla do kraja prema gore i pritegnite 3 donja vijka (47) lijeve vodilice šesterokutnim ključem (4 mm) (25).
- Okrenite jedinicu svrdla do kraja prema dolje i pritegnite gornji vijak (47) lijeve vodilice šesterokutnim ključem (4 mm) (25).

##

Kako bi se postigli precizni provrti, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti laserske zrake i po potrebi ih ponovno namjestiti.

- Za uključivanje lasera pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje lasera (7) u položaj "I".
- Odvrnite poklopac lasera (49).
- Malo otpustite vijke pridržne stege (51).
- Pomaknite laserski križ udesno ili ulijevo tako da okrenete vijak (52) u odgovarajućem smjeru.
- Pomaknite laserski križ u smjeru radnog alata ili ga odmaknite od radnog alata tako da okrenete vijak (53) u odgovarajućem smjeru.
- Ponovno pritegnite vijke pridržne stege (51).
- Ponovno navrnite poklopac lasera (49).