# 作業注意事項

##

- 工件厚度是左右電動工具磁吸附力的重要因素。厚度 20 mm 以上的軟鋼可達到最強磁吸附力。

提示：在較薄鋼材上鑽孔時，必須在磁性底座下方另外墊上一塊鋼板（最小尺寸 100 x 200 x 20 mm）。請確實固定好鋼板，以免掉落。

##

- 在高於頭部的位置上或在非水平面上進行加工時，請用安全固定帶將電動工具妥善固定。停電或負載過重時磁吸持力將消失。電動工具可能因此掉落而導致意外事故。

- 如果嵌件工具卡死，請不要再施力試圖推進，請關閉工具的電源。徹查造成卡死的原因，並排除嵌件工具卡死狀況。千萬不可使用逆轉功能。

- 開始進行加工前，請務必檢查冷卻液系統的所有部件。切勿使用已受損的部件。

- 請讓冷卻液遠離工具部件以及身處加工區域內的所有人員。

工件表面必須光滑而乾淨。請拋光粗糙異物（例如噴濺的焊渣），並將已鬆脫的鏽蝕、污垢和油脂清除乾淨。磁吸附力僅對適用表面生效。

磁吸功能啟動後，才能啟動電動工具馬達。鑽孔前應檢查磁力強度。

磁力指示器 (21) | 磁力
--- | ---
持續亮起綠燈 | 磁力強
紅燈閃爍 | 磁力不足，不得使用電動工具。 原因：材質太薄、表面不平整、表面塗漆、表面經氧化處理或鍍鋅、不適用的材質（例如硬鋼）

- 為了避免鑽頭過熱或被卡死，可以使用鑽削用乳化液或切削油來冷卻和潤滑。
  隨附的冷卻液系統僅可在鑽孔時搭配開孔鑽頭一起使用。
- 對在工件上沖孔，以便鑽孔。
- 螺旋鑽頭：鑽孔直徑 > 10 mm 時，請預鑽一個小直徑鑽孔。這樣能夠減輕施加在機器上的壓力，以及電動工具的負荷。
- 鑽孔時，請務必使用完好的銳利開孔鑽頭（同品牌配件）。
- 請根據工具規格選用合適的速度。
  提示：攻牙時須使用最低速。

##

- 開啟雷射功能（雷射起停開關 (7)）。
- 借助雷射十字標線，將電動工具對準工件。
- 啟動磁吸功能，以便將電動工具固定於工件上（磁吸開關 (20)）。
- 在垂直面或斜面上或在高於頭部的位置上鑽孔時，請用安全固定帶確實將電動工具固定好 (44)。
- 調為適當轉速（轉速設定轉鈕 (2)）。
- 啟動電動工具（馬達電源開關 (9)）。
- 鑽孔時請施力均勻地轉動手搖桿 (4)，直到達到所需的鑽孔深度。
- 一達到所需鑽孔深度時，立刻將手搖桿退回，讓驅動單元重新回到初始位置。
- 關閉電動工具，必要時請鬆開安全固定帶並將雷射和磁吸功能關掉。

##

- 請務必使用完好的開孔鑽頭，每次使用前請檢查鑽頭狀況。切勿使用已受損的開孔鑽頭。
- 如果開孔鑽頭卡住，請立即關閉電動工具。
- 請妥善保護開孔鑽頭。開孔鑽頭的尖端雖然極硬，但也很容易碎裂。

以下措施有助於減少或延緩開孔鑽頭磨損或碎裂：

- 在鋼材上鑽孔時，請確認冷卻液充足；磨削金屬時請使用冷卻液。
- 請確認工件平整、乾淨，以確保具備所需磁力。
- 鑽孔前請確認所有部件都已依照規定進行固定。
- 開始鑽孔時以及即將結束鑽孔時，施力應要減輕 1/3。
- 在鑄鐵、鑄銅等材質上進行鑽孔時會產生大量金屬屑，可用壓縮空氣取代冷卻液，以利於清除金屬屑。

##

若於鑽孔期間操作正逆轉開關 (8)，電動工具將停止運轉。
正逆轉開關位於中間位置時，持續按壓馬達電源開關 (9) 即可讓嵌件工具順時針旋轉。
這樣的設計可讓攻牙作業以和緩方式結束。