# Ajuste de las revoluciones

- Ajuste las revoluciones correctas antes de comenzar a trabajar. Las revoluciones deben ser adecuadas para el diámetro del taladro y el material a perforar. Si se ajusta un número de revoluciones incorrecto, la herramienta eléctrica puede sufrir daños o se puede enganchar en la pieza de trabajo.

## Selector de velocidad mecánico

- Accione el selector de velocidad (19) solo cuando la herramienta eléctrica esté parada.

Con el selector de velocidad (19) pueden preseleccionarse 2 rangos de velocidad.

Velocidad I:
Rango de velocidad bajo para trabajar con diámetros de perforación grandes.

Velocidad II:
Rango de velocidad alto para trabajar con diámetros de perforación pequeños.

- Pulse la tecla de desbloqueo (18) y gire el selector de velocidad (19) en la posición deseada.
- Si no se puede girar el selector de velocidad, gire ligeramente la herramienta eléctrica y póngalo en la posición deseada.

## Regulación del número de revoluciones

Con la rueda de ajuste (2) de la preselección del número de revoluciones puede preseleccionar la velocidad de giro necesaria también durante el servicio.

La velocidad de giro necesaria depende de la herramienta eléctrica utilizada y del material a mecanizar. Esto impide un sobrecalentamiento de la herramienta eléctrica durante la perforación y garantiza buenos resultados.

Preselección de la velocidad de giro | Herramienta
--- | ---
Marcha I: 50−250 min−1 | Corona perforadora (Ø 35–50 mm), macho de roscar
Marcha II: 100−510 min−1 | Broca espiral, corona perforadora (Ø < 35 mm)