# Sūkių reguliavimas

- Prieš pradėdami dirbti nustatykite tinkamą sūkių skaičių. Sūkių skaičius turi būti parinktas pagal gręžinio skersmenį ir gręžiamą medžiagą. Netinkamai nustačius sūkių skaičių, gali būti pažeistas darbo įrankis arba jis gali įstrigti ruošinyje.

## Mechaninis greičių perjungimas

- Greičių perjungiklį (19) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Greičių perjungikliu (19) galima pasirinkti 2 sūkių skaičiaus diapazonus.

I greitis:
Mažo sūkių skaičiaus diapazonas; skirtas didelio skersmens kiaurymėms gręžti.

II greitis:
Didelio sūkių skaičiaus diapazonas; skirtas mažo skersmens kiaurymėms gręžti.

- Paspauskite atblokavimo klavišą (18) ir pasukite greičių perjungiklį (19) į norimą padėtį.
- Jei greičių perjungiklio pasukti nepavyksta, šiek tiek pasukite darbo įrankį ir tada perjunkite jį į norimą padėtį.

## Sūkių skaičiaus reguliatorius

Sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (2) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant.

Reikiamas sūkių skaičius priklauso naudojamo darbo įrankio ir apdorojamos medžiagos. Tai apsaugo nuo darbo įrankio perkaitimo gręžiant ir užtikrina aukštą gręžimo kokybę.

Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas | Darbo įrankis
--- | ---
I greitis: 50−250 min−1 | Gręžimo karūna (Ø 35–50 mm), sriegiklis
II greitis: 100−510 min−1 | Spiralinis grąžtas, gręžimo karūna (Ø < 35 mm)