# Tekniske data

Magnetboremaskine | GBM 50-2
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 1200
Omdrejningstal
1. gear | o/min | 50-250
2. gear | o/min | 100-510
Lasertype | nm | 635
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
C6 |  | 1
Divergens laserlinje | mrad (360°-vinkel) | 0,5
Maks. borediameter
Borekrone | mm | 50
Spiralbor | mm | 23
Gevindbor |  | M16
Værktøjsholder |  | MK 2 - DIN 228
Magnetholdekraft | kN | 14
maks. arbejdslængde | mm | 165
Mål magnetisk grundplade (bredde x dybde x højde) | mm | 200 x 98 x 38,5
VægtA) | kg | 14,7
Kapslingsklasse |  | /I

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.