# Înlocuirea accesoriului (consultaţi imaginea A)

- Rotiţi complet în sus unitatea de acţionare cu ajutorul manivelei (4).
- Aveţi grijă ca accesoriile să nu prezinte urme de unsoare.

##

- Introduceţi ştiftul de ejectare (26) în carota (27) (carotele TCT şi HSS necesită ştifturi de ejectare cu diametre diferite).
- Introduceţi carota cu ştiftul de ejectare în adaptorul carotei (22) şi strângeţi ferm şuruburile cu ajutorul cheii hexagonale (6 mm) (25).
  Utilizaţi de preferinţă o carotă cu tijă Weldon.
- Introduceţi adaptorul carotei în sistemul de prindere a accesoriilor (12).
- Racordaţi furtunul de lichid de răcire (37) la ştuţul de conectare de pe adaptorul carotei.

##

Scule cu con Morse MK2:

- Introdu scula direct în sistemul de prindere a accesoriilor (12).

Scule cu con Morse MK1:

- Introdu scula în bucşa de reducţie (MK2/MK1) (30).
- Introdu bucşa de reducţie cu scula montată în sistemul de prindere a accesoriilor (12).

Scule cu tijă cilindrică:

- Înşurubează mandrina cu coroană dinţată (32) pe dornul conic (33) şi introdu accesoriul.
- Introdu dornul conic cu mandrina cu coroană dinţată înşurubată în sistemul de prindere a accesoriilor (12).

- Asiguraţi-vă că scula este fixată în siguranţă.

- Nu forţaţi atunci când montaţi conul Morse, respectiv dornul conic. Aceasta ar putea duce la deteriorarea sistemului de prindere a accesoriilor şi a accesoriului utilizat.

##

Utilizează adaptorul corespunzător al tarodului (23) pentru tarodare.

- Introdu burghiul de filet (24) în adaptorul (23).
- Introdu adaptorul (23) cu tarodul (24) montat în adaptorul carotei (22) şi înşurubează-l ferm cu ajutorul cheii hexagonale (6 mm) (25).
- Introdu adaptorul pentru carotă (22) în sistemul de prindere a accesoriilor (12).

##

- Introduceţi ştiftul de evacuare MK2 (34) în orificiul (13) astfel încât muchia teşită să fie orientată în jos.
  Dacă ştiftul de evacuare (34) nu poate fi introdus în axul de antrenare, rotiţi puţin accesoriul.
- Împingeţi ştiftul de evacuare (34) cu ajutorul unui ciocan către aparat şi extrageţi accesoriul din sistemul de prindere a accesoriilor.