# Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding A)

- Draai de aandrijfeenheid met de handkruk (4) helemaal naar boven.
- Let erop dat de inzetgereedschappen vrij van vet zijn.

##

- Plaats de uitwerppin (26) in de boorkroon (27) (voor TCT- en HSS-boorkronen zijn uitwerppinnen met verschillende diameters nodig).
- Steek de boorkroon met de uitwerppin in de boorkroonadapter (22) en draai de schroeven met de binnenzeskantsleutel (6 mm) (25) vast.
  Gebruik bij voorkeur een boorkroon met Weldon-schacht.
- Plaats de boorkroonadapter in de gereedschapopname (12).
- Verbind de koelmiddelslang (37) met het aansluitstuk op de boorkroonadapter.

##

Gereedschappen met Morseconus MK2:

- Plaats het gereedschap direct in de gereedschapsopname (12).

Gereedschappen met Morseconus MK1:

- Plaats het gereedschap in de reduceerhuls (MK2/MK1) (30).
- Steek de reduceerhuls met geplaatst gereedschap in de gereedschapsopname (12).

Gereedschappen met cilindrische schacht:

- Schroef de tandkransboorhouder (32) op de kegeldoorn (33) en plaats het gereedschap.
- Steek de kegeldoorn met ingeschroefde tandkransboorhouder in de gereedschapsopname (12).

- Zorg ervoor dat het gereedschap veilig is vastgeklikt.

- Gebruik bij het plaatsen van de Morseconus of kegeldoorn geen geweld. Dit kan tot beschadigingen van de gereedschapopname en het geplaatste gereedschap leiden.

##

Gebruik de juiste draadtapadapter (23) voor het tappen.

- Plaats de draadtap (24) in de adapter (23).
- Plaats de adapter (23) met geplaatste draadtap (24) in de boorkroonadapter (22) en schroef deze met de binnenzeskantsleutel (6 mm) (25) vast.
- Plaats de boorkroonadapter (22) in de gereedschapsopname (12).

##

- Steek de MK2-uitdrijfwig (34) in de opening (13), zodat de afgeschuinde kant naar onder wijst.
  Als de uitdrijfwig (34) niet door de aandrijfas kan worden gestoken, draai het inzetgereedschap dan iets.
- Duw de uitdrijfwig (34) met behulp van een hamer naar de machine toe en maak het inzetgereedschap los uit de gereedschapopname.