# Műszaki adatok

Mágneses fúrógép | GBM 50-2
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200
Üresjárati fordulatszám
1. fokozat | perc−1 | 50−250
2. fokozat | perc−1 | 100−510
A lézer típusa | nm | 635
| mW | < 1
Lézerosztály |  | 2
C6 |  | 1
A lézervonal divergenciája | mrad (teljes szög) | 0,5
Max. furatátmérő
Magfúró | mm | 50
Csigafúró | mm | 23
Menetvágó fúró |  | M16
Szerszámbefogó egység |  | MK 2 – DIN 228
Mágneses tartóerő | kN | 14
max. fúrólöket | mm | 165
A mágneses alaplemez méretei (szélesség x mélység x magasság) | mm | 200 x 98 x 38,5
SúlyA) | kg | 14,7
Érintésvédelmi osztály |  | /I

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.