# Príprava práce

##

- Prepínač smeru otáčania (8) aktivujte len na zastavenom elektrickom náradí.

- Pravobežný chod: prepínač smeru otáčania (8) zatlačte hore do pozície „R“.
- Ľavobežný chod: prepínač smeru otáčania (8) zatlačte dole do pozície „L“.
  Upozornenie: ľavobežný chod sa nesmie používať na vŕtanie.

##

Pred každým uvedením elektrického náradia do prevádzky prekontrolujte funkčnosť prúdového chrániča!

- Zabezpečte, aby sa vypínač magnetu (20) nachádzal v pozícii „0“.
- Zastrčte sieťovú zástrčku a stlačte tlačidlo RESET na prúdovom chrániči (15), kým indikácia (16) nebude svietiť na červeno.
- Stlačte tlačidlo TEST na prúdovom chrániči (15), kým indikácia (16) nezhasne. Pokiaľ indikácia (16) nezhasne, je prúdový chránič chybný a musí sa opraviť. S elektrickým náradím v žiadnom prípade nepracujte!
- Po zhasnutí indikácie (16) znova stlačte tlačidlo RESET.
- Keď indikácia (16) svieti na červeno, nasaďte elektrické náradie do polohy pozri Správne nasadenie elektrického náradia.

- DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Po každom odpojení elektrického náradia od zdroja elektrického prúdu musíte opätovne vykonať tento test, skôr ako použijete elektrické náradie.

Upozornenie: prúdový chránič chráni proti zásahu elektrickým prúdom od 10 mA.

##

Laserový kríž vám ukazuje presné miesto vŕtania.

- Laserovú jednotku zapnite pomocou vypínača (7).
- Elektrické náradie nasaďte na obrobok a vyrovnajte ho pomocou laserového kríža na označenie na obrobku.
- Vypínač magnetu (20) zatlačte nahor a prekontrolujte, či elektrické náradie drží na povrchu obrobku.
- Elektrické náradie v prípade potreby zaistite bezpečnostným popruhom (44).

##

- Pri všetkých prácach v šikmej alebo zvislej polohe alebo nad hlavou zaistite elektrické náradie pomocou dodaného bezpečnostného popruhu proti spadnutiu.

- Pred použitím prekontrolujte bezchybnú funkciu bezpečnostného popruhu. Nikdy nepoužívajte poškodený bezpečnostný popruh, ale tento ihneď vymeňte.

- Bezpečnostný popruh (44) upevnite podľa možnosti pri elektrickom náradí.
- Bezpečnostný popruh prevlečte cez upínanie (11) a umiestnite ho okolo obrobku.
- Pomocou račne (42) pevne utiahnite bezpečnostný popruh.
- Na uvoľnenie bezpečnostného popruhu stlačte západku (43) na račni a bezpečnostný popruh vytiahnite.
- Bezpečnostný popruh umiestnite tak, aby sa elektrické náradie pohybovalo pri skĺznutí smerom od vás.

##

Pomocou stupnice (45) na náboji kľuky (5) je možné stanoviť želanú hĺbku vŕtania.
Hĺbku vŕtania je možné nastaviť na základe dielikov na stupnici. Medzi malými dielikmi je vzdialenosť 1 mm, medzi veľkými dielikmi je vzdialenosť 10 mm.