# مشخصات فنی

دستگاه دریل مغناطیسی | GBM 50-2
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 AB4 0..‎
توان ورودی نامی | W | 1200
سرعت در حالت آزاد
سرعت 1 | min−1 | 250–50
سرعت 2 | min−1 | 510–100
نوع لیزر | nm | 635
| mW | ‎< 1‎
کلاس لیزر |  | 2
C6 |  | 1
انحراف خط لیزر | mrad (زاویه کامل) | 0,5
حداکثر قطر سوراخ
مته گردبُر | mm | 50
مته مارپیچ | mm | 23
مته قلاویز |  | M16
ابزارگیر |  | MK 2 – DIN 228
نیروی نگهدارندگی مغناطیس | kN | 14
حداکثر ضربه سوراخ‌کاری | mm | 165
ابعاد صفحه پایه مغناطیسی (عرض x عمق x ارتفاع) | mm | ‎200 x 98 x 38,5‎
وزنA) | kg | 14,7
کلاس ایمنی |  | /I

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.