# Zamjena alata (vidjeti sliku A)

- Okrenite pogonsku jedinicu ručicom (4) do kraja prema gore.
- Pazite da na radnim alatima nema masnoća.

##

- Umetnite iglu za izbacivanje (26) u krunu za bušenje (27) (TCT i HSS krunama za bušenje potrebne su igle za izbacivanje različitog promjera).
- Umetnite krunu za bušenje s iglom za izbacivanje u adapter krune za bušenje (22) i pritegnite vijke šesterokutnim ključem (6 mm) (25).
  Po mogućnosti koristite krunu za bušenje s Weldon drškom.
- Umetnite adapter krune za bušenje u prihvat alata (12).
- Spojite crijevo za rashladnu tekućinu (37) s priključnim nastavkom na adapteru krune za bušenje.

##

Alati s Morseovim konusom MK2:

- Alat izravno umetnite u prihvat alata (12).

Alati s Morseovim konusom MK1:

- Alat umetnite u redukcijsku čahuru (MK2/MK1) (30).
- Utaknite redukcijsku čahuru s umetnutim alatom u prihvat alata (12).

Alati s cilindričnom drškom:

- Navrnite steznu glavu s nazubljenim vijencem (32) na konusni trn (33) i umetnite alat.
- Utaknite konusni trn s uvrnutom steznom glavom s nazubljenim vijencem u prihvat alata (12).

- Uvjerite se da je alat sigurno uglavljen.

- Prilikom umetanja Morseovog konusa odn. konusnog trna ne primjenjujte silu. To može dovesti do oštećenja prihvata alata i umetnutog alata.

##

Koristite odgovarajući adapter nareznog svrdla (23) za narezivanje navoja.

- Umetnite narezno svrdlo (24) u adapter (23).
- Umetnite adapter (23) s umetnutim nareznim svrdlom (24) u adapter krune za bušenje (22) i pritegnite ga šesterokutnim ključem (6 mm) (25).
- Umetnite adapter krune za bušenje (22) u prihvat alata (12).

##

- Utaknite izbijač MK2 (34) u otvor (13) tako da je skošeni rub okrenut prema dolje.
  Ako izbijač (34) ne možete utaknuti kroz pogonsko vreteno, malo okrenite radni alat.
- Pritisnite izbijač (34) pomoću čekića prema alatu i otpustite radni alat iz prihvata alata.