# Výměna nástroje (viz obrázek A)

- Otočte pohonnou jednotku ruční klikou (4) až nahoru.
- Dbejte na to, aby byly nástroje bez tuku.

##

- Vyhazovací hrot (26) nasaďte do vrtací korunky (27) (vrtací korunky TCT a HSS potřebují vyhazovací hroty s různými průměry).
- Vrtací korunku s vyhazovacím hrotem nasaďte do adaptéru vrtací korunky (22) a utáhněte šrouby klíčem na vnitřní šestihran (6 mm) (25).
  Používejte přednostně vrtací korunku se stopkami Weldon.
- Nasaďte adaptér vrtacích korunek do upínání nástroje (12).
- Spojte hadici chladiva (37) s přípojkami na adaptéru vrtacích korunek.

##

Nástroje s kuželem Morse MK2:

- Vložte nástroj přímo do upínání nástroje (12).

Nástroje s kuželem Morse MK1:

- Vložte nástroj do redukční objímky (MK2/MK1) (30).
- Vložte redukční objímku s nasazeným nástrojem do upínání nástroje (12).

Nástroje s válcovou stopkou:

- Našroubujte ozubené sklíčidlo (32) na kuželový trn (33) a nasaďte nástroj.
- Nasaďte kuželový trn s našroubovaným ozubeným sklíčidlem do upínání nástroje (12).

- Zajistěte, aby nástroj bezpečně zaklapl.

- Při nasazování kužele Morse, resp. kuželového trnu nepoužívejte násilí. To může vést k poškozením nástrojového držáku a nasazeného nástroje.

##

Použijte vhodný adaptér závitníku (23) pro řezání závitů.

- Nasaďte závitník (24) do adaptéru (23).
- Vložte adaptér (23) s nasazeným závitníkem (24) do adaptéru vrtacích korunek (22) a přišroubujte jej klíčem na vnitřní šestihran (6 mm) (25).
- Nasaďte adaptér vrtacích korunek (22) do upínání nástroje (12).

##

- Zasuňte klín MK2 (34) do otvoru (13), aby šikmá hrana směřovala dolů.
  Nelze-li klín (34) protáhnout hnacím vřetenem, nástroj trochu otočte.
- Pomocí kladiva přitlačte klín (34) k zařízení a uvolněte nástroj z upínání.