# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

##

ประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนที่เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดการทำงานเนื่องจากแปรงถ่านสึกกร่อน ไฟแสดงการเปลี่ยนแปรงถ่าน (14) จะเริ่มติดสว่างเป็นสีแดง คุณสามารถใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่อไปได้จนกระทั่งเครื่องปิดการทำงานลง
ส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปยังศูนย์‌บริการของBosch โดยสามารถดูที่อยู่ได้จากหัวข้อ "การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน"

อย่า‌เปลี่ยน‌แปรงถ่าน‌เพียง‌แท่งเดียว‌อย่าง‌เด็ดขาด!

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะแปรงถ่านที่Boschจัดส่งและมีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเท่านั้น

- คลายฝาครอบ (1) ออกโดยใช้ไขควงที่เหมาะสม
- เปลี่ยนแปรงถ่านที่อยู่ภายใต้แรงกดสปริง และขันฝาครอบกลับเข้าที่

##

หากเครื่องมือไฟฟ้าสั่นรุนแรงระหว่างการเจาะหรือหากสามารถมองเห็นช่องว่างบนรางนำ ต้องปรับความกว้างของช่องว่างรางนำ การปรับจะช่วยป้องกันเครื่องมือไม่ให้แตกหักและป้องกันเครื่องมือไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้าเสียบ ถอดเครื่องมือและระบบหล่อเย็นออก และวางเครื่องมือไฟฟ้าบนพื้นผิวแนวนอนที่มั่นคงและราบเรียบ
- หมุนชุดสว่านเจาะ (46) ด้วยมือหมุน (4) ขึ้นไปจนร่องเว้าอยู่เหนือสกรูตัวบน (47)
- คลายสกรูตัวบน (47) ของรางนำด้านซ้ายออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (4 มม.) (25)
- หมุนชุดสว่านเจาะ (46) ด้วยมือหมุน (4) ขึ้นไปจนสุด
- คลายสกรู 3 ตัวล่าง (47) ของรางนำด้านซ้ายออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (4 มม.) (25)
- ขันสกรู 4 ตัว (48) ด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (3 มม.) (25) เข้าให้แน่น และในขณะเดียวกันให้หมุนชุดสว่านเจาะ (46) ด้วยมือหมุน (4) ขึ้นและลง ปรับแรงป้อนที่ต้องการ
- หมุนชุดสว่านเจาะขึ้นไปจนสุด และขันสกรู 3 ตัวล่าง (47) ของรางนำด้านซ้ายเข้าให้แน่นด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (4 มม.) (25)
- หมุนชุดสว่านเจาะลงไปจนสุด และขันสกรูตัวบน (47) ของรางนำด้านซ้ายเข้าให้แน่นด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (4 มม.) (25)

##

เพื่อให้เจาะได้อย่างแม่นยำ ท่านต้องตรวจสอบลำแสงเลเซอร์หลังการใช้งานหนักและปรับตั้ง หากจำเป็น

- เมื่อต้องการเปิดสวิทช์เลเซอร์ให้กดสวิทช์เปิด-ปิดเลเซอร์ (7) ลงในตำแหน่ง "I"
- คลายฝาครอบเลเซอร์ (49) ออก
- คลายสกรูของคลิปยึด (51) ออกเล็กน้อย
- เลื่อนกากบาทเลเซอร์ไปทางซ้ายหรือขวาโดยหมุนสกรู (52) ไปในทิศทางที่เหมาะสม
- เลื่อนกากบาทเลเซอร์ไปในทิศทางเครื่องมือหรือออกห่างจากเครื่องมือโดยหมุนสกรู (53) ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
- ขันสกรูของคลิปยึด (51) กลับเข้าที่ให้แน่น
- ขันฝาครอบเลเซอร์ (49) กลับเข้าที่ให้แน่น