# Verktygsbyte (se bild A)

- Veva drivenheten hela vägen upp med handveven (4).
- Se till att insatsverktygen är fria från fett.

##

- Sätt in tappstiftet (26) i borrkronan (27) (TCT- och HSS-borrkronor kräver tappstift med olika diameter).
- Sätt in borrkronan med tappstiftet i borrkronadaptern (22) och dra åt skruvarna med insexnyckeln (6 mm) (25).
  Använd helst en borrkrona med Weldon-skaft.
- Sätt borrkronadaptern i verktygsfästet (12).
- Anslut kylvätskeslangen (37) med anslutningsröret på borrkronadaptern.

##

Verktyg med morsekona MK2:

- Skjut in verktyget direkt i verktygsfästet (12).

Verktyg med morsekona MK1:

- Skjut in verktyget i verktygsfästet (MK2/MK1) (30).
- Sätt in reducerhylsan med det insatta verktyget i verktygsfästet (12).

Verktyg med cylinderformat skaft:

- Skruva fast kuggkranschucken (32) på kondornen (33) och sätt in verktyget.
- Sätt kondornen med inskruvad kuggkranschuck i verktygsfästet (12).

- Se till att verktyget har snäppt fast ordentligt.

- Bruka inte våld vid insättning av morsekona eller kondorn. Detta kan leda till skada på verktygsfästet och insatt verktyg.

##

Använd den passande gängtappsadaptern (23) för gängskärning.

- Sätt in gängtappen (24) i adaptern (23).
- Sätt in adaptern (23) med isatt gängtapp (24) i borrkronadaptern (22) och skruva fast den med insexnyckeln (6 mm) (25).
- Sätt borrkronadaptern (22) i verktygsfästet (12).

##

- Sätt in MK2-utdrivningskilen (34) i öppningen (13) så att den fasade kanten pekar nedåt.
  Om utdrivningskilen (34) inte kan föras genom drivspindeln kan du skruva ut insatsverktyget något.
- Tryck utdrivningskilen (34) mot apparaten med hjälp av en hammare och lossa insatsverktyget ur verktygsfästet.