# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

##

- Poziţionaţi şi asiguraţi scula electrică.
- Pentru pornirea sculei electrice, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire al motorului (9) în poziţia „I”.

Observaţie: Scula electrică poate fi pornită numai dacă magnetul a fost conectat anterior.

##

- Pentru oprirea sculei electrice, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire al motorului (9) în poziţia „0”.
- Aşteptaţi până când scula electrică se opreşte complet.
- Apăsaţi în jos comutatorul magnetic de pornire/oprire (20) pentru a deconecta magnetul.

##

Protecţia împotriva repornirii previne pornirea necontrolată a sculei electrice după producerea unei pene de curent.

- Pentru repunerea în funcţiune, apasă comutatorul de pornire/oprire a motorului (9) în poziţia „I”.

Observaţie: După ce alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, apăsaţi tasta RESET de pe întrerupătorul automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase (15). Magnetul se conectează automat imediat ce indicatorul (16) de pe întrerupătorul automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase (15) se aprinde în roşu.

##

Scula electrică este dotată cu o protecţie la suprasarcină. Dacă este utilizată conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În cazul unei solicitări prea puternice, sistemul electronic deconectează scula electrică. Magnetul rămâne în continuare activ.

- Pentru a pune ulterior scula electrică din nou în funcţiune, apasă comutatorul de pornire/oprire al motorului (9) în poziţia „I”.

Înainte de a continua să lucrezi cu scula electrică, parcurge următoarele etape:

- Remediză blocajele existente. În cazul în care accesoriul se blochează, funcţia de funcţionare spre stânga nu trebuie să fie utilizată.
- Lasă scula electrică să funcţioneze în gol timp de aproximativ 1 minut, după care o poţi utiliza din nou.

### Indicatorul de suprasarcină

Indicatorul de suprasarcină (6) semnalează prezenţa unei suprasarcini atunci când scula electrică este pornită.

Indicator de suprasarcină (6) | Suprasarcină
--- | ---
Aprindere continuă în verde | nu există suprasarcină
Aprindere continuă în galben | sarcină mare de lucru redu viteza de avans
Aprindere intermitentă în roşu | sarcină foarte mare de lucru redu viteza de avans sau opreşte motorul; în caz contrar, se va activa protecţia la suprasarcină