# Τεχνικά στοιχεία

Μαγνητικό δράπανο | GBM 50-2
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα | min−1 | 50−250
2η ταχύτητα | min−1 | 100−510
Τύπος λέιζερ | nm | 635
| mW | < 1
Κατηγορία λέιζερ |  | 2
C6 |  | 1
Απόκλιση ακτίνας λέιζερ | mrad (πλήρης γωνία) | 0,5
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος
Ποτηροκορώνα | mm | 50
Ελικοειδές τρυπάνι | mm | 23
Σπειροτόμος |  | M16
Υποδοχή εξαρτήματος |  | MK 2 – DIN 228
Μαγνητική ισχύς συγκράτησης | kN | 14
μέγ. διαδρομή τρυπήματος | mm | 165
Διαστάσεις της μαγνητικής πλάκας βάσης (πλάτος x βάθος x ύψος) | mm | 200 x 98 x 38,5
ΒάροςA) | kg | 14,7
Κατηγορία προστασίας |  | /I

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.