# 技术参数

磁力钻床 | GBM 50-2
--- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 AB4 0..‎
额定输入功率 | 瓦 | 1200
空载转速
第1档 | 转/分钟 | 50−250
第2档 | 转/分钟 | 100−510
激光种类 | 纳米 | 635
| 毫瓦 | < 1
激光等级 |  | 2
C6 |  | 1
激光线散度 | 毫弧度（全角） | 0.5
最大钻孔直径
空心钻头 | 毫米 | 50
螺旋钻头 | 毫米 | 23
丝锥 |  | M16
工具夹头 |  | MK 2 − DIN 228
磁力 | 千牛 | 14
最大钻孔行程 | 毫米 | 165
磁性底板尺寸（宽 x 深 x 高） | 毫米 | 200 x 98 x 38.5
重量A) | 公斤 | 14.7
保护等级 |  | /I

A)

  不含电源线和电源插头的重量

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。