# Arbeidshenvisninger

##

- Magnetholdekraften til elektroverktøyet avhenger vesentlig av tykkelsen på emnet. Den sterkeste magnetholdekraften oppnås på mykt stål med en tykkelse på minst 20 mm.

Merknad: Ved boring av stål med mindre tykkelse må det legges en ekstra stålplate (minimumsmål 100 x 200 x 20 mm) under den magnetiske grunnplaten. Sikre stålplaten mot å falle ned.

##

- Sikre elektroverktøyet med en sikringsstropp under arbeid over hodehøyde eller på flater som ikke er horisontale. Ved strømbrudd eller for stor belastning opprettholdes ikke magnetholdekraften. Elektroverktøyet kan falle ned og forårsake ulykker.

- Hvis innsatsverktøyet blokkeres, skal du stoppe matebevegelsen og slå av verktøyet. Undersøk hvorfor innsatsverktøyet er blokkert, og fjern årsaken. Bruk ikke funksjonen venstregang.

- Kontroller alle delene i kjølemiddelsystemet før arbeidet igangsettes. Bruk aldri skadde deler.

- Hold kjølemiddelet borte fra verktøydeler og personer i arbeidsområdet.

Emneoverflaten må være glatt og ren. Glatt grove ujevnheter, for eksempel sveisesprut, og fjern løs rust, smuss og fett. Magnetens holdekraft gjelder for tilsvarende flater.

Motoren til elektroverktøyet kan bare startes når magneten er slått på. Magnetstyrken bør kontrolleres før boring.

Visning av magnetstyrke (21) | Magnetstyrke
--- | ---
Lyser kontinuerlig grønt | Magnetstyrken er tilstrekkelig
Blinker rødt | Utilstrekkelig magnetstyrke, elektroverktøyet må ikke brukes. Årsaker: For tynt materiale, ujevn overflate, flak, sinkbelegg, uegnet materiale (for eksempel hardt stål)

- Bruk en boreemulsjon eller en skjæreolje til kjøling og smøring, for å unngå overoppheting eller fastklemming av boret.
  Kjølemiddelsystemet som fulgte med må utelukkende brukes ved boring med borekronen.
- Sett kjørnermerke på emner som skal bores.
- Spiralbor: Forbor med en mindre bordiameter ved bordiametre over 10 mm. Slik kan du redusere presstrykket og elektroverktøyet belastes mindre.
- Bruk bare uskadde, slipte borekroner ved boring (tilbehør fra anerkjente produsenter).
- Velg egnet turtall i samsvar med innsatsverktøyets spesifikasjoner.
  Merknad: Det laveste turtallet må brukes ved gjengeskjæring.

##

- Slå på laseren (av/på-bryter laser (7)).
- Posisjoner elektroverktøyet på emnet ved hjelp av laserkrysset.
- Slå på magneten for å holde elektroverktøyet fast på emnet (av/på-bryter magnet (20)).
- Sikre elektroverktøyet med sikringsstroppen (44) ved boring på loddrette eller skrå flater eller over hodehøyde.
- Still inn passende turtall (hjul for turtallsinnstilling (2)).
- Slå på elektroverktøyet (av/på-bryter motor (9)).
- Bor ved å dreie håndsveiven (4) jevnt til ønsket boredybde er nådd.
- Når ønsket boredybde er nådd, fører du håndsveiven tilbake til drivenheten igjen er i utgangsstillingen.
- Slå av elektroverktøyet, løsne eventuelt sikringsstroppen og slå av laseren og magneten.

##

- Bruk bare uskadde borekroner, og kontroller dem hver gang de skal brukes. Bruk ikke skadde borekroner.
- Slå av elektroverktøyet umiddelbart hvis borekronen setter seg fast.
- Beskytt borekronen. Spissen på borekronen er hard, men den er også ømtålig.

Tiltakene nedenfor bidrar til redusert eller langsommere slitasje på og ødeleggelse av borekronene:

- Kontroller at kjølemiddelmengden er tilstrekkelig ved boring av stål; bruk kjølemiddel ved skjæring av metall.
- Kontroller at emnet er jevnt og rent, slik at den nødvendige magnetstyrken kan garanteres.
- Kontroller at alle delene er riktig festet før boringen igangsettes.
- Ved starten og slutten på boringen bør presstrykket reduseres med 1/3.
- Hvis det oppstår store mengder metallspon ved boring i materialer som støpejern, støpt kobber osv., kan det brukes trykkluft istedenfor kjølemiddel slik at det går lettere å gjerne metallsponene.

##

Elektroverktøyet stopper hvis dreieretningsvelgeren (8) trykkes under boring.
Når dreieretningsvelgeren står i midtstillingen, kan innsatsverktøyet dreies med urviseren ved at av/på-bryteren til motoren (9) trykkes kontinuerlig.
Dermed kan gjengeskjæringen avsluttes mykt.