# Регулювання кількості обертів

- Перед початком роботи налаштуйте правильну кількість обертів. Кількість обертів повинна підходити до діаметра отвору та оброблюваного матеріалу. При неправильно настроєній кількості обертів робочий інструмент може пошкодитись або застрягнути в заготовці.

## Механічне перемикання швидкості

- Перемикайте перемикач швидкості (19), лише коли електроінструмент повністю зупинений.

За допомогою перемикача швидкості (19) можна встановлювати 2 діапазони кількості обертів.

I швидкість:
Мала кількість обертів для свердлення отворів з великим діаметром.

II швидкість:
Велика кількість обертів для свердлення отворів з невеликим діаметром.

- Натисніть на кнопку розблокування (18) і поверніть перемикач швидкості (19) в потрібне положення.
- Якщо перемикач швидкості не повертається, злегка прокрутіть робочій інструмент, а потім перемкніться у потрібне положення.

## Регулювання кількості обертів

За допомогою коліщатка (2) для встановлення кількості обертів можна встановлювати необхідну кількість обертів також під час роботи.

Необхідна кількість обертів залежить від застосованого робочого інструмента і від оброблюваного матеріалу. Це запобігає перегріву електроінструмента під час свердління і забезпечує високу якість свердління.

Попереднє встановлення кількості обертів | Робочий інструмент
--- | ---
I швидкість: 50−250 об/хв | Свердлильна коронка (Ø 35–50 мм), мітчик
II швидкість: 100–510 об/хв | Спіральне свердло, свердлильна коронка (Ø < 35 мм)