# Memasang sistem cairan pendingin (lihat gambar B)

- Sistem cairan pendingin hanya boleh digunakan dengan inti bit saat mengebor.

- Sistem cairan pendingin tidak boleh digunakan saat mengebor pada permukaan vertikal, miring, atau di atas kepala.

Volume tangki cairan pendingin (35) dapat diubah dari 500 ml menjadi 750 ml dengan menarik dan menekan tangki.

- Pasang tangki cairan pendingin (35) pada penopang (36).
- Dorong penopang dengan tangki cairan pendingin dari atas ke rel (17).
- Hubungkan pipa penghubung (38) katup cairan pendingin dengan slang cairan pendingin (37).

Tangki cairan pendingin (35) harus diisi dengan cairan pendingin sebelum mengebor.

- Tutup katup cairan pendingin (39).
- Buka penutup sekrup (40) tangki cairan pendingin dan isi tangki dengan cairan pendingin (35).
- Pasang kembali penutup sekrup (40) pada tangki cairan pendingin.
- Tarik segel push-pull (41) tangki cairan pendingin ke atas.
- Sebelum menghidupkan perkakas listrik, buka katup cairan pendingin (39) sepenuhnya.