# Tehnički podaci

Magnetna bušilica | GBM 50-2
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 1200
Broj okretaja u praznom hodu
1. brzina | min–1 | 50–250
2. brzina | min–1 | 100–510
Tip lasera | nm | 635
| mW | < 1
Klasa lasera |  | 2
C6 |  | 1
Divergencija linije lasera | mrad (puni kut) | 0,5
Maks. promjer bušenja
kruna za bušenje | mm | 50
spiralno svrdlo | mm | 23
narezno svrdlo |  | M16
Prihvat alata |  | MK 2 – DIN 228
Sila držanja magneta | kN | 14
Maks. hod bušenja | mm | 165
Dimenzije magnetne osnovne ploče (širina x dubina x visina) | mm | 200 x 98 x 38,5
TežinaA) | kg | 14,7
Klasa zaštite |  | /I

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.