# A hűtőfolyadék-rendszer felszerelése és feltöltése (lásd B ábra)

- A hűtőanyagrendszert kizárólag a magfúróval való fúráshoz szabad csak használni.

- A hűtőanyag-rendszert függőleges vagy ferde felületeken végzett munkákhoz, valamint a fej felett végzett munkákhoz nem szabad használni.

A hűtőanyag-tartály (35) térfogatát a tartály összenyomásával és széthúzásával 500 ml és 750 ml között meg lehet változtatni.

- Dugja bele a hűtőanyagtartályt (35) a tartóba (36).
- Tolja bele a tartót a hűtőanyagtartállyal felülről a sínbe (17).
- Csatlakoztassa a hűtőanyagszelep csatlakozócsonkját (38) a hűtőanyagtömlőhöz (37).

A hűtőanyagtartályt (35) fúrás előtt meg kell tölteni hűtőanyaggal.

- Zárja le a hűtőanyagszelepet (39).
- Tekerje le a hűtőanyagtartály csavaros kupakját (40), és töltsön hűtőanyagot a hűtőanyagtartályba (35).
- Csavarja rá a hűtőtartályra ismét a csavaros kupakot (40).
- Húzza felfelé a hűtőfolyadék-tartály zárását (41).
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt teljesen nyissa ki a hűtőanyagszelepet (39).