# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

##

- Positsioneerige ja kindlustage elektritööriist.
- Elektrilise tööriista sisselülitamiseks lükake mootori lüliti (sisse/välja) (9) asendisse „I“.

Suunis: elektritööriista saab käivitada ainult, kui magnet on eelnevalt sisse lülitatud.

##

- Elektritööriista väljalülitamiseks lülitage mootori lüliti (sisse/välja) (9) asendisse „0“.
- Oodake, kuni elektritööriist on täielikult seiskunud.
- Magneti väljalülitamiseks vajutage magneti lüliti (sisse/välja) (20) alla.

##

Taaskäivitumiskaitse hoiab ära elektritööriista kontrollimatu käivitumise pärast voolukatkestust.

- Uuesti kasutamiseks vajutage mootori lüliti (sisse/välja) (9) asendisse „I“.

Suunis: kui toide on taastatud, vajutage rikkevoolukaitselülitil (15) nuppu RESET. Magnet lülitub automaatselt sisse, kui näit (16) rikkevoolukaitselülitil (15) põleb punaselt.

##

Elektrilisel tööriistal on ülekoormuskaitse. Nõuetekohasel kasutamisel ei saa elektrilist tööriista üle koormata. Liiga suurel koormusel lülitub elektrilise tööriista elektroonika välja. Magnet püsib aktiivne.

- Seejärel elektritööriista uuesti kasutamiseks vajutage mootori lüliti (sisse/välja) (9) asendisse „I“.

Tehke järgmised sammud, enne kui elektrilise tööriistaga edasi töötate:

- Likvideerige võimalikud ummistused. Kui tööriist on kinni kiilunud, ei tohi kasutada vastupäeva funktsiooni.
- Laske elektritööriistal ca 1 minut joosta, siis on see uuesti töövalmis.

### Ülekoormuse näit

Ülekoormuse näit (6) kuvab sisselülitatud elektrilisel tööriistal ülekoormust.

Ülekoormuse näit (6) | Ülekoormus
--- | ---
Pidev tuli roheline | Pole ülekoormust
Pidev tuli kollane | Suur töökoormus Vähendage etteandekiirust
Vilkuv tuli punane | Väga suur töökoormus Vähendage etteandekiirust või lülitage mootor välja, vastasel juhul aktiveerub ülekoormuskaitse