# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

##

- Állítsa be az elektromos kéziszerszám helyzetét és biztosítsa az elektromos kéziszerszámot.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához nyomja be a motor (9) be-/kikapcso‌lóját a I helyzetbe.

Figyelem: Az elektromos kéziszerszámot csak akkor lehet bekapcsolni, ha a mágnest előzőleg már bekapcsolták.

##

- Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához nyomja be a motor (9) be-/kikapcsolóját a 0 helyzetbe.
- Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll.
- Nyomja el lefelé a mágnes (20) be-/kikapcsolóját, hogy kikapcsolja azt.

##

Az újraindulás elleni védelem az áramellátás megszakítása majd helyreállítása esetén meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan újraindulását.

- Az ismételt üzembe helyezéshez nyomja be a motor (9) be-/kikapcsolóját az "I" helyzetbe.

Figyelem: Ha az áramellátás ismét helyreállításra került, nyomja meg a (15) hibaáram-védőkapcsolón található RESET gombot. A mágnes automatikusan bekapcsolódik, mihelyt a (15) hibaáram-védőkapcsolón piros színben világítani kezd a (16) kijelző.

##

Az elektromos kéziszerszám egy túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Rendeltetésszerű használat esetén az elektromos kéziszerszámot nem lehet túlterhelni. Túl magas terhelés esetén az elektronika kikapcsolja az elektromos kéziszerszámot. A mágnes továbbra is aktív marad.

- Ha utána ismét üzembe akarja helyezni az elektromos kéziszerszámot, akkor nyomja be a motor (9) be-/kikapcsolóját az "I" helyzetbe.

Hajtsa végre a következő lépéseket, mielőtt az elektromos kéziszerszámmal tovább dolgozna:

- Távolítsa el az esetleges akadályokat. Ha a betétszerszám beszorult, a Balraforgás funkciót nem szabad használni.
- Járassa kb. 1 percig üresjáratban az elektromos kéziszerszámot, ezután az ismét üzemkész.

### Túlterhelés kijelző

A túlterhelés-kijelző (6) bekapcsolt elektromos kéziszerszám esetén túlterhelést mutat.

Túlterhelés-kijelző (6) | Túlterhelés
--- | ---
Tartós fény, zöld | nincs túlterhelés
Tartós fény, sárga | magas terhelés csökkentse az előtolási sebességet
Villogó fény, piros | igen magas terhelés csökkentse az előtolási sebességet vagy kapcsolja ki a motort, ellenkező esetben a túlterhelés elleni védelem aktiválásra kerül