# Montaż i napełnianie systemu chłodzenia (zob. rys. B)

- System chłodzenia może być używany wyłącznie podczas wiercenia koronką wiertniczą.

- Systemu chłodzenia nie wolno używać podczas wiercenia w powierzchniach znajdujących się w pionie, pod kątem lub nad głową użytkownika.

Pojemność zbiornika środka chłodzącego (35) można zmienić z 500 na 750 ml poprzez rozciągnięcie lub ściśnięcie zbiornika.

- Włożyć zbiornik środka chłodzącego (35) w uchwyt (36).
- Wsunąć uchwyt wraz ze zbiornikiem środka chłodzącego od góry w szynę (17).
- Połączyć króciec przyłączeniowy (38) zaworu środka chłodzącego z przewodem środka chłodzącego (37).

Zbiornik środka chłodzącego (35) należy przed wierceniem napełnić środkiem chłodzącym.

- Zamknąć zawór środka chłodzącego (39).
- Odkręcić przykręcaną pokrywę (40) zbiornika środka chłodzącego i wlać środek chłodzący do zbiornika środka chłodzącego (35).
- Przykręcaną pokrywę (40) ponownie założyć i przykręcić do zbiornika środka chłodzącego.
- Pociągnąć zamknięcie typu Push-Pull (41) zbiornika środka chłodzącego do góry.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy całkowicie otworzyć zawór środka chłodzącego (39).