# Установка числа оборотов

- Перед началом работы настройте правильное число оборотов. Число оборотов должно подходить к диаметру отверстия и обрабатываемому материалу. При неправильно установленном числе оборотов рабочий инструмент может повредиться или застрять в заготовке.

## Механический выбор передачи

- Приводите в действие переключатель передач (19) только при остановленном электроинструменте.

С помощью переключателя передач (19) можно выбирать один из двух диапазонов числа оборотов.

Передача I:
Низкое число оборотов для работ с большим диаметром сверления.

Передача II:
Более высокий диапазон числа оборотов для работ с малыми диаметрами сверления.

- Нажмите кнопку разблокировки (18) и поверните переключатель передач (19) в требуемое положение.
- Если переключатель передач не поворачивается, слегка проверните рабочий инструмент, а затем переключитесь в необходимое положение.

## Регулирование числа оборотов

С помощью регулировочного колёсика (2) выбора числа оборотов можно установить требуемое число оборотов даже при работающем инструменте, если не установлен пылеулавливающий фильтр.

Необходимое число оборотов зависит от применяемого рабочего инструмента и обрабатываемого материала. Это предотвращает перегрев рабочего инструмента при сверлении и обеспечивает высокое качество сверления.

Предварительная установка числа оборотов | Рабочий инструмент
--- | ---
I передача: 50–250 об/мин | Сверлильная коронка (Ø 35–50 мм), метчик
II передача: 100–510 об/мин | Спиральное сверло, сверлильная коронка (Ø < 35 мм)